
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1569   Day: 2   MJD: 55229                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2858      0     256    -311   3147   3147      0   4593   4593      0    0.00
 cod |   288     0  23385    337    -675     313     20     19     20     80     61     89   19.74
 emr |   288     0  21701    264     321   -1170     16     17     16     78     82     75   23.82
 esa |   288     0  23795    325    -473   -3396     17     18     16     84     86     83   23.17
 iga |    96     0   2858      0  -15739       4     49     49      0    116    116      0    0.00
 igu |    96     0   2763      0  -15699     -16   2238   2238      0   3579   3579      0    0.00
 jpl |   288     0  23431    534    2276    -940     12     12     11     71     83     64   33.26
 ngs |    96     0   2858      0     449      51   2650   2650      0   3861   3861      0    0.00
 usn |   288     0  21594    158      42   -1246    161    220    108    205    253    168    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    2 |  -613     4   -72    -5   117  -104    53  -439   -20 |
    3 |    23   107    -7    15    88  4298   -69 -1317   339 |
    4 | -1258     9   -62    -9   -27  3346    46 -1392   -37 |
    5 | -1593   -39  -143   -95   -48 -2283   192 -1405    81 |
    6 | -5459    97     2    49    37 -3857   -93 -4283   184 |
    7 |   699    99   -37  -167  -165  -542    84   533    91 |
    8 | -3294   -11   -50    35   118  1332    18 -2003    53 |
    9 | -3663   -44   -13    82   123  4614   -22 -3569   255 |
   10 |-11328     X   -19     X   191 -3789    14 -7969   -37 |
   11 |  3401    72   -27   -65  -180    64    22  3922    58 |
   12 |  -398   -17   -85    70   -60   -34    22  -391   -32 |
   13 |  2457    87  -132    67  -110  -713    -3  2541   -81 |
   14 |  2333    -5    74   -10    43  -664   -43  2265   -68 |
   15 | -1563   -73  -133    41    16   679   111 -1574    -4 |
   16 |  4538    33   -13  -101    24  1433    60  4497   236 |
   18 |  2371    -6    97  -138   -19  -869    30  2717    -3 |
   19 | -1423   102    36    30  -137  -653  -107  -986   -19 |
   20 |  3980    66   -83   -84   -80   141    79  3822    53 |
   21 |  4035   -77    -1  -108    28  1267   122  3623    38 |
   22 |  2142   -35    72    15   -13  5394   -41  1537     3 |
   23 |  -695    56    35  -143  -178    88    41  -528    10 |
   24 |  2714    21  -199   143   148 -1801    31  2097    67 |
   25 |  3552    61    -5   -42   -20     -     -  2117     - |
   26 |  -930   -21     X    18  -125 -1029     X -1151   -61 |
   27 |  -746   -23   -35   121   160 -8331   -45 -1730   167 |
   28 |  4198   -17    69    44    62 -2176   -70  3995    89 |
   29 |   324   -30  -154  -142   -51 -2292   227  -381   181 |
   30 |   362    14    35   -40    -2  3401    -5  -412   139 |
   31 | -3365    47   -38   -69  -101  1818    47 -2527  -114 |
   32 | -1096    32   -43    17   140   991     X -1917   134 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    47     -     -   -33     -     - |
 ALBH |     -     -    50   -51     -     -     -     -   126 |
 ALGO |     -     -    51     -     -     -   -37     -    56 |
 ALIC |     -   -15     -    13     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    -1     -    81     -     -   -56     -    74 |
 AREQ |     -   -12   -43   121     -     -   -46     -   -32 |
 ARTU |     -     -     -   119     -     -   -83     -     - |
 ASPA |     -    63     -    41     -     -   -65     -     - |
 AUCK |     -    66     -   141     -     -  -133     -    75 |
 BOGT |     -     -     -   110     -     -   -77     -  -133 |
 BRFT |     -   -49     -    53     -     -    -6     -     - |
 BRUS |     -   -37    31     -     -     -     -     -  -218 |
 CAS1 |     -   -58     -    49     -     -     -     -     2 |
 CHAT |     -     -     -    55     -     -   -39     -    27 |
 CHUM |     -     -     -   114     -     -   -79     -     - |
 CHUR |     -    -8    54   -44     -     -    -6     -     - |
 CRO1 |     -   -62    42   -29     -     -    27     -   -18 |
 DAEJ |     -   -22    18     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   -65    66     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -41     -     9     -     -    16     -  -356 |
 DRAO |     -    30   -25     -     -     -     -     -   -41 |
 FAA1 |     -  -238     -   203     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    19     -     -     -   -13     -     - |
 GLSV |     -    93     -   -79     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -35    29     -     -     -     -     -    -7 |
 GOLD |     -    49     -     -     -     -   -29     -    66 |
 GRAZ |     -  -184   153     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   110    77     -     -     -  -121     -   120 |
 IENG |     -   -43    36     -     -     -     -     -  -246 |
 KARR |     -   -29     -    76     -     -   -33     -     - |
 KIRU |     -   -66    13    43     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -20    49    -3     -     -   -21     -    -8 |
 LPGS |     -   -42    47     -     -     -    -9     -    -4 |
 MAC1 |     -     -     -  -138     -     -    96     -     - |
 MAL2 |     -   -57     -    49     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    34    76    45     -     -  -106     -  -115 |
 MAW1 |     -    41     -    77     -     -   -76     -     - |
 MDO1 |     -  -100    31   -68     -     -    84     -    44 |
 MIZU |     -   -14    12     -     -     -     -     -   -29 |
 NNOR |     -     -   -38    39     -     -     -     -   167 |
 NRIL |     -   -72     -    -8     -     -    48     -     - |
 NSSP |     -     -     -   -31     -     -    22     -  -327 |
 NTUS |     -   -56     -   184     -     -   -95     -    61 |
 NYA1 |     -   183     -  -156     -     -     -     -   188 |
 OHI2 |     -     -     -   -19     -     -    13     -     - |
 ONSA |     -   -31    -7     -     -     -    24     -  -229 |
 ORID |     -     -     -    26     -     -   -18     -     - |
 PDEL |     -    69     -     -     -     -   -41     -     - |
 PERT |     -     -   -41  -137     -     -   125     -   -31 |
 PETS |     -     -     -   -32     -     -    22     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -13     -     -     9     -     - |
 PRDS |     -  -129    70     -     -     -    27     -  -107 |
 PTBB |     -     1    -1     -     -     -     -     -  -140 |
 QAQ1 |     -     -    77   -80     -     -     0     -     - |
 QUIN |     -   -31     -    26     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -     8     -     -    -6     -     - |
 REUN |     -   -34     -    29     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -17     -     -    12     -     - |
 SCH2 |     -    56    11   -58     -     -     -     -   -71 |
 SCUB |     -     -     -   -35     -     -    25     -     - |
 SHAO |     -    -3     -   -19     -     -    15     -   -90 |
 SPT0 |     -    21   -17     -     -     -     -     -  -234 |
 STJO |     -     -   -45   -58     -     -    73     -     3 |
 SUTM |     -     -    45   -46     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   215     -     -     -  -154     -  -295 |
 SYOG |     -    76    35     -     -     -   -69     -     - |
 THTI |     -     -    26     -     -     -   -19     -    -2 |
 THU3 |     -  -103    88     -     -     -    -2     -    -2 |
 TIDB |     -     -   -75    38     -     -    28     -    93 |
 TSKB |     -   -21    15     -     -     -     2     -    -6 |
 TWTF |     -     0     0     -     -     -     -     -   -69 |
 ULAB |     -     -     -  -138     -     -    96     -     - |
 USN3 |     -   -19    16     -     -     -     -     -   -39 |
 VILL |     -     -    27   -28     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     8    16   -94     -     -    49     -    28 |
 WILL |     -     0     0     -     -     -     -     -   -86 |
 WSRT |     -    13   -11     -     -     -     -     -  -139 |
 WTZR |     -   351  -291     -     -     -     -     -   209 |
 YAKT |     -     -    74   105     -     -  -134     -  -105 |
 YAR2 |     -  -107    89     -     -     -     -     -    69 |
 YELL |     -     -    14  -123     -     -    74     -     - |
 YKRO |     -     -     -     2     -     -    -1     -     - |
 ZIMM |     -    66     -     -     -     -   -39     -   -97 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    2 |   641    12    14    13    51   553     9   541   341 |  288    163
    3 |  4763    27    14    20    33  2251     9  3976   286 |  288   1410
    4 |  1225    20    19    12    33  1750     9  1173   205 |  288    771
    5 |   918    27    19    17    58  2123     9   770    65 |  288    356
    6 |  2009    16    15    13    39  1699     9  1438   192 |  288    505
    7 |  1182    28    12    13    57   741    18   959   318 |  288    252
    8 |  7901    12    15    16    45  4156    12  6822   239 |  288   2119
    9 |  2878    15    13    28    58  1933    22  2861   316 |  288   1784
   10 |  5559     X    14     X    96  2167    10  3869   104 |  285   2312
   11 |   626    10    15    11    48   511    11   582   110 |  288    353
   12 |   947    15    12    16    57   690     8   695   222 |  288    320
   13 |   941    17    17    15    53   940    16   669   129 |  288    258
   14 |  1473    27    18    19    36  1138    15  1254   261 |  288    323
   15 |   992    32    13    17    30   277    17   757   111 |  288    280
   16 |  1077    19    15    17    56   420    11   786   275 |  288    308
   18 |   726    18    16    18    42   924    11   510   137 |  288    262
   19 |   499    20    21    15    30   709     9   458   154 |  288    213
   20 |   979    14    13    12    25   576    10   901   192 |  288    286
   21 |  1723    10    11    16    32   532    15  1544   126 |  288    339
   22 |  5967    15    12    11    41  6099    13  5239   172 |  288   2003
   23 |   895    27    14    15    47   784    12   607    84 |  288    282
   24 |  1821     9    14    14    38  1550     9  2338   158 |  288   1727
   25 |  3607    26    50    40    80     -     -  3119     - |  284    593
   26 |  1268     9     X     8    47  1019     X   992   210 |  231    837
   27 |  7742    21    15    22    52  5189    21  6062   321 |  288   4364
   28 |  1895    16    24    17    62  2342     9  1926   454 |  288    357
   29 |  3532     9    12    18    60  1749    14  3008    82 |  288    188
   30 |  3710    19    11    27    36  4536    13  3069   250 |  288   2417
   31 |  1239    23    14    19    45   768    10  1531   134 |  288    188
   32 |  3091    11    14    13    45   958     X  2843   198 |  288    991
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    22     -     -    15     -     - |  276  11594
 ALBH |     -     -    17    17     -     -     -     -    17 |  287   4243
 ALGO |     -     -     6     -     -     -     4     -    29 |  288     75
 ALIC |     -    17     -    14     -     -     -     -     - |  276   4033
 AMC2 |     -    26     -    12     -     -    10     -    42 |  288     19
 AREQ |     -    19    21    15     -     -     8     -   248 |  288   5183
 ARTU |     -     -     -     8     -     -     5     -     - |  276   7479
 ASPA |     -    46     -    18     -     -    23     -     - |  288   7375
 AUCK |     -    23     -    33     -     -    17     -    21 |  287   5062
 BOGT |     -     -     -     8     -     -     6     -   125 |  288   9011
 BRFT |     -    20     -    12     -     -    11     -     - |  288     27
 BRUS |     -    10     8     -     -     -     -     -    39 |  288     35
 CAS1 |     -    15     -    13     -     -     -     -    81 |  276   2513
 CHAT |     -     -     -    25     -     -    18     -    20 |  263  13138
 CHUM |     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  288   4761
 CHUR |     -    18    11    33     -     -    11     -     - |  288   1816
 CRO1 |     -    13    14     9     -     -    10     -    90 |  288     51
 DAEJ |     -    10     8     -     -     -     -     -     - |  287   1689
 DARW |     -     -    30    31     -     -     -     -     - |  259   4805
 DGAR |     -    56     -    30     -     -    23     -   473 |  259  15529
 DRAO |     -    13    11     -     -     -     -     -    30 |  288   1194
 FAA1 |     -    12     -    11     -     -     -     -     - |  288   6693
 FAIR |     -     -     8     -     -     -     6     -     - |  288   8721
 GLSV |     -    12     -    10     -     -     -     -     - |  288   6501
 GODE |     -    14    12     -     -     -     -     -    32 |  288     81
 GOLD |     -    25     -     -     -     -    15     -    30 |  288  13747
 GRAZ |     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   3047
 HOB2 |     -    23    15     -     -     -    16     -   101 |  288     64
 IENG |     -    18    15     -     -     -     -     -    36 |  288     84
 KARR |     -    19     -    11     -     -    14     -     - |  288  10453
 KIRU |     -    13    12     8     -     -     -     -     - |  288   2150
 KOUR |     -    13    20    14     -     -    11     -   207 |  288    131
 LPGS |     -    22    19     -     -     -     9     -   397 |  287  25583
 MAC1 |     -     -     -    17     -     -    12     -     - |  276   6459
 MAL2 |     -    13     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    14    18    14     -     -    12     -   121 |  288   3533
 MAW1 |     -    19     -    11     -     -    10     -     - |  288   3503
 MDO1 |     -    27    15     8     -     -    16     -    62 |  288   6448
 MIZU |     -    30    25     -     -     -     -     -    46 |  288    577
 NNOR |     -     -    23    24     -     -     -     -   116 |  288   1201
 NRIL |     -    28     -    11     -     -    12     -     - |  288  10039
 NSSP |     -     -     -    12     -     -     8     -    87 |  288   6462
 NTUS |     -    21     -    13     -     -    13     -   167 |  288   2420
 NYA1 |     -    10     -     9     -     -     -     -    81 |  205  11252
 OHI2 |     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    18     9     -     -     -    10     -    66 |  288     17
 ORID |     -     -     -    14     -     -     9     -     - |  288   3901
 PDEL |     -    14     -     -     -     -     8     -     - |  288   3992
 PERT |     -     -    11    15     -     -     9     -    69 |  288   2903
 PETS |     -     -     -     6     -     -     4     -     - |  288   8784
 PIMO |     -     -     -    12     -     -     9     -     - |  288  11709
 PRDS |     -    17    18     -     -     -    16     -    20 |  288  10508
 PTBB |     -    35    29     -     -     -     -     -    30 |  285     27
 QAQ1 |     -     -     9    12     -     -     7     -     - |  288   7125
 QUIN |     -    19     -    16     -     -     -     -     - |  288   6866
 RABT |     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  288   8609
 REUN |     -    23     -    19     -     -     -     -     - |  288   5200
 RIO2 |     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  288  11384
 SCH2 |     -    14     8    10     -     -     -     -    29 |  288   3548
 SCUB |     -     -     -     8     -     -     6     -     - |  288  17363
 SHAO |     -    26     -    10     -     -    16     -    75 |  288    680
 SPT0 |     -    12    10     -     -     -     -     -    45 |  288     60
 STJO |     -     -     7     8     -     -     6     -    31 |  288  18054
 SUTM |     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  288  11951
 SUWN |     -     -    17     -     -     -    13     -    60 |  288   5880
 SYOG |     -    29    14     -     -     -    14     -     - |  287    683
 THTI |     -     -    11     -     -     -     8     -    28 |  288  13937
 THU3 |     -    14     9     -     -     -     8     -    47 |  288   7391
 TIDB |     -     -    24    22     -     -    17     -    90 |  288    175
 TSKB |     -    19    18     -     -     -    12     -    74 |  288   1456
 TWTF |     -    11     9     -     -     -     -     -   107 |  288     31
 ULAB |     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  288   9833
 USN3 |     -    10     9     -     -     -     -     -    47 |  288     15
 VILL |     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  288   7328
 WHIT |     -    20    11     8     -     -    11     -    18 |  288   3071
 WILL |     -    19    16     -     -     -     -     -    18 |  287   8898
 WSRT |     -    10     8     -     -     -     -     -    26 |  288     36
 WTZR |     -    10     8     -     -     -     -     -    24 |  267     35
 YAKT |     -     -    30    34     -     -    24     -   136 |  273   7546
 YAR2 |     -    25    21     -     -     -     -     -   126 |  287   9651
 YELL |     -     -    33    39     -     -     6     -     - |  288    169
 YKRO |     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288  12120
 ZIMM |     -    10     -     -     -     -     6     -    35 |  288   2892
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3148    20    17    17    50  2239    12  2650   162 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   QAQ1  | 1569-2 23:05:00 |        1256



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   13.84   | 3.13e-14  5.86e-15  8.44e-16 |
 WSRT |   288     0     0   288   13.41   | 1.96e-14  5.31e-15  1.92e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288   13.02   | 3.08e-14  6.60e-15  3.24e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288   10.93   | 3.30e-14  4.88e-15  1.86e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.75   | 3.84e-14  5.57e-15  1.91e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    7.55   | 3.89e-14  7.10e-15  3.07e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    5.73   | 4.52e-14  9.29e-15  5.10e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.51   | 3.69e-14  6.06e-15  1.78e-15 |
 WTZR |   267     0     0   122    4.31   | 3.54e-14  1.17e-14  2.58e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.73   | 5.93e-14  1.23e-14  2.68e-15 |
 PTBB |   285     0     0   284    3.62   | 3.67e-14  6.07e-15  1.83e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    3.51   | 4.44e-14  1.28e-14  9.37e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.33   | 4.99e-14  1.22e-14  1.38e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    1.17   | 4.79e-14  1.43e-14  1.18e-14 |
 GODE |   288     0     0   143    0.47   | 6.10e-14  7.38e-15  6.94e-15 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.35   | 1.08e-13  2.31e-14  1.71e-14 |
 ALGO |   288     0     0   143    0.30   | 3.90e-14  5.24e-15  5.68e-15 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.07   | 4.11e-13  1.61e-13  4.49e-14 |
 G25  |   284     0     0   280    0.05   | 2.07e-13  7.52e-14  7.68e-14 |
 G29  |   288     0     6    45    0.05   | 5.59e-13  6.03e-14  1.55e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.81e-13  1.34e-13  3.55e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.23e-13  8.13e-14  1.23e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.55e-13  1.34e-13  9.42e-14 |
 SYOG |   287     0     0   287    0.03   | 5.93e-13  1.74e-13  8.02e-14 |
 G16  |   288     0     2    97    0.03   | 5.98e-13  7.72e-14  2.22e-14 |
 G26  |   231     0     0   211    0.02   | 4.08e-13  1.29e-13         - |
 G15  |   288     0     6    18    0.02   | 6.33e-13  6.49e-14  2.40e-14 |
 G12  |   288     0     5    27    0.01   | 5.99e-13  7.07e-14  2.90e-14 |
 G10  |   285     0     0   284    0.01   | 1.19e-12  4.59e-13  1.79e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  4.36e-13  1.24e-13 |
 NNOR |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  2.98e-13  8.15e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.70e-13  1.27e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.37e-13  2.12e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.18e-13  2.05e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.27e-13  1.74e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  3.79e-13  2.65e-13 |
 G03  |   288     0     5    63    0.00   | 1.38e-12  3.29e-13  1.31e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.00   | 1.82e-12  5.93e-13  1.01e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 6.89e-13  4.38e-13  1.68e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 4.84e-13  1.53e-13  1.08e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.51e-14  3.88e-15  1.55e-15 |
 NYA1 |   205     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  6.08e-14  2.31e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  7.74e-14  3.41e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.62e-13  5.06e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.85e-14  1.98e-14 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 1.16e-12  1.45e-13  1.52e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.61e-13  1.06e-13  3.78e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.29e-13  8.38e-14  2.88e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.06e-13  7.94e-14  1.93e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.52e-13  7.03e-14  2.05e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.93e-13  6.97e-14  3.17e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.50e-13  7.42e-14  2.59e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.75e-13  7.64e-14  4.03e-14 |
 G07  |   288     1     6     0    0.00   | 5.49e-13  6.29e-14  1.80e-14 |
 G05  |   288     3     6     0    0.00   | 6.16e-13  1.56e-13  5.07e-14 |
 G02  |   288     1     6     0    0.00   | 5.36e-13  8.07e-14  1.45e-14 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 6.16e-14  3.74e-14  5.44e-14 |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 6.13e-13  2.22e-13  6.80e-13 |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.37e-13  5.07e-13  2.96e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ORID |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.89e-13  3.98e-13  4.63e-13 |
 MAL2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     5     0    0.00   | 1.24e-13  1.88e-14  4.62e-15 |
 CHUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  8.54e-13  5.93e-13 |
 ALIC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.36e-17  2.83e-16  1.70e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      USN3      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
