
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2012   Day: 4   MJD: 58332                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      37     -61   1156   1156      0   2750   2750      0    0.00
 cod |   288     0  35048    405    -397    -654      9      7     10     83    108     72   27.19
 emr |   288     0  21901    212   -1328     851     19     18     20     95    101     91    9.88
 esa |   288     0  32872    487    -391   -1748     11      9     12    142    221    100   22.38
 gfz |   288     0  42083    323      16    -531     14     12     15    110    136    102   16.61
 iga |    96     0   2880     39      29     -43     35     35      0    107    107      0    0.00
 igc |   288     3   8426    124      94    -159    118    118      0    290    290      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      37     -63    686    686      0   1278   1278      0    0.00
 jpl |   288     0  27106     75  139512    -943     10      8     11     68     89     54   23.94
 ngs |    96     0   2880     17     189    -257    879    879      0   2338   2338      0    0.00
 usn |   288     0  39456    633   -2474     297     50     69     43    133    154    126    0.00
 whu |   288     0  32697     63     607     -12     22     29     18    111    134    102    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -825   121    22  -249    94  -161   205  -824    21  -708    70   -52 |
    2 | -3175   -72  -138   237  -108   -15   -55  -173    -7 -2850  -170    54 |
    3 |   993   144   140  -402    24     -     -     -   138     -     -     - |
    5 | -2145  -106   -63  -272   465  -142   216  -909    78 -1984   113  -151 |
    6 |   175    79     2  -167   -12    54  -411  -731    74   200   118  -180 |
    7 | -1514   -39    64  -146   125     1   111   635    68 -1549   100    52 |
    8 |  -914   -73   204    77   -26   142  -335 -1436   -55 -1204   -29   -97 |
    9 |   338    61    65  -128    -2   -58   -35 -1087    25   231   -71  -137 |
   10 |   318    88   -10  -143    32   -44   108 -1179    15   326   127   -71 |
   11 |  2313   -63   -83    43    30   -28    69  -651    45  2616   -72   167 |
   12 |  -724   124  -167   -68    81  -102    58 -1138   -64  -725   154  -175 |
   13 |  2012   -11  -215   -27   179  -129   238   537     3  2236   -22    11 |
   14 |  1863   -68   -38   106   -87   -38    17  1543    53  1909   -96    22 |
   15 | -1351   -32    67  -184    72   -43   563   -15   130 -1404   320     0 |
   16 |   538   -69    35   125   -42   127   -40   -29   -24   692  -167    45 |
   17 |  -775    86   -13  -285   139   -70   290   185    77 -1197   145    14 |
   18 | -5487  -109    47   -11     X    52   -42  1164   115 -2982    20  -334 |
   19 | -2179  -139   -62   404  -145    27  -193  -727   -93 -2379   -42   250 |
   20 |  1834   -93   -29   318   -63    53  -242   179  -136  1961   -78    42 |
   21 |  1645   -38    58     X    90   291    66  1120   -45  1336   -38   164 |
   22 | -2489  -242   -94   511  -115   146  -148   895   -84 -2514  -138    53 |
   23 | -1414   -18   -86     2    18     3  -226  -149    41 -1093     -    89 |
   24 |  8035    92   -89  -181   123  -125   126  1041    16  6841   179   -78 |
   25 |  1302   176  -182    87   -37    84  -175   922  -209  1303   -25   -97 |
   26 |   347   100    -6  -119    11     6   272 -1539    -9   238   -62  -116 |
   27 |   199   105    74   -53    93    15   -84 -1384  -165   176    73   -87 |
   28 |  5522  -128  -110   255   -20   156    36  2594   -34  4367  -196    90 |
   29 | -2903    69    10  -275   139  -108   353 -1357    78 -2799   255   -51 |
   30 |  -116    72   -60    22    51    72  -277   115  -113  -119   -85  -116 |
   31 | -1415   191    28  -199   161   -51   -59   348  -153 -1323   100  -102 |
   32 |    -1   119   122  -304   133     7   -93  2058     6   -37   208  -140 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    64  -160     -     -     -    51     -     -     4 |
 ADIS |     -     -     -    58   -78     -     -     -     -     -   557   142 |
 ALBH |     -    81    56   -99     -     -     -     -   -21     -    76     - |
 ALGO |     -    -3     9     -     -     -     -     -     -     -     8    84 |
 ALIC |     -    28     -  -197    -5     -     -     -   156     -   -68   -48 |
 AREQ |     -   -97   -21    55    48     -     -     -    34     -     -    17 |
 ARTU |     -     -     -     1   -46     -     -     -    31     -    45     - |
 ASPA |     -    31     -     -   -51     -     -     -     -     -    94    13 |
 AUCK |     -    56     -     -   -92     -     -     -     -     -     4   161 |
 BAKE |     -     -     -   -55    74     -     -     -     -     -   -32  -106 |
 BJFS |     -    36   -79     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -29   -21     -     -     -    41     -    -9     0 |
 BOR1 |     -     6   -16     -     -     -     -     -     -     -   -87     - |
 BRMU |     -    40     -     -   -65     -     -     -     -     -   -58   -47 |
 BRST |     -   -28     -    34     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 BRUX |     -    -1    76     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    40     -    54  -165     -     -     -    18     -   121    -9 |
 CEBR |     -     -   -65    28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    -3   -24    90  -106     -     -     -     -     -    85   100 |
 CHAN |     -     -     -   -39    15     -     -     -    24     -     -   -36 |
 CHPI |     -     -     -    85  -101     -     -     -    -6     -   -13     - |
 CHTI |     -   -33     -     -    88     -     -     -     4     -   -78    17 |
 CHUR |     -   -33   -41     -   165     -     -     -   -60     -   -26   -48 |
 COCO |     -   -70     -   114   -40     -     -     -     -     -    41    37 |
 CORD |     -   -50     -     -    81     -     -     -     -     -   -72     - |
 CRO1 |     -   -18     0     -    29     -     -     -     -     -   -18     - |
 CUSV |     -     -     -    61    -1     -     -     -   -56     -     -    11 |
 DARW |     -  -103     -    13    64     -     -     -    60     -    13   117 |
 DAV1 |     -    -1     -    -3     5     -     -     -     -     -    87     - |
 DGAR |     -     -     -    -3   -12     -     -     -    11     -   -65   -37 |
 DRAO |     -    62    12     -  -108     -     -     -     -     -    32   -50 |
 DUBO |     -    33     -     -   -54     -     -     -     -     -    10     - |
 FAIR |     -    34     -   -61    26     -     -     -     -     -   125    -1 |
 FLIN |     -    63     -   -64   -17     -     -     -     -     -     -  -138 |
 FLRS |     -     -     -    37     -     -     -     -   -34     -   -77   -45 |
 GLPS |     -    10     -    21   -31     -     -     -   -10     -   145    -4 |
 GODZ |     -     -   -35    66     -     -     -     -   -50     -   -49     - |
 GOL2 |     -     -    70   -31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -66     -     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     3     -     -    -5     -     -     -     -     -  -132     - |
 GRAZ |     -  -116     -     -   190     -     -     -     -     -   -99   204 |
 GUAM |     -     -     -    34   -40     -     -     -    -4     -   -13     - |
 GUAT |     -   -83     -    95    30     -     -     -     -     -  -138   -26 |
 HARB |     -   -55     -   108   -49     -     -     -     -     -     X    69 |
 HERS |     -  -114   -15     -   196     -     -     -     -     -    16     - |
 HOB2 |     -    65     7    14   -76     -     -     -   -37     -    94     - |
 HRAO |     -     9     2     -   -86     -     -     -    49     -    62     - |
 IENG |     -     -    43     -   -26     -     -     -     -     -    69     - |
 IISC |     -     -     -   111  -109     -     -     -   -28     -    23     9 |
 INEG |     -     8     -  -136    86     -     -     -     -     -     -    29 |
 IQAL |     -     -     -    40     -     -     -     -   -37     -   -56   -94 |
 IRKM |     -     -    71     -     -     -     -     -   -29     -   139     - |
 JPLM |     -     -     -     -     6     -     -     -    -4     -     -    73 |
 KERG |     -     -     -     -   -56     -     -     -    39     -   356   168 |
 KIRU |     -   -28     -    34     -     -     -     -     -     -   -13     - |
 KOKB |     -     -   -28     -   -43     -     -     -    41     -    79     - |
 KOKV |     -     -   -50    56   -45     -     -     -     -     -    95    38 |
 KOUR |     -     X     -   -13    -1     -     -     -    13     -    37   -30 |
 KRGG |     -     -     -    85  -114     -     -     -     -     -  -264     - |
 LAMA |     -    27     -     -   -43     -     -     -     -     -    34    14 |
 LAUT |     -     -     -   -10     -     -     -     -     9     -   -35     - |
 LHAZ |     -     -     -   -18    24     -     -     -     -     -  -189    25 |
 LMMF |     -     -     -    48     -     -     -     -   -45     -  -125    82 |
 LPGS |     -     -     -   -27    37     -     -     -     -     -   -52  -114 |
 MAC1 |     -    32     -     2   -56     -     -     -     -     -    35     - |
 MAG0 |     -    11     -     1   -19     -     -     -     -     -   143    75 |
 MAL2 |     -     X     -     X   -21     -     -     -    15     -  -115   -74 |
 MAS1 |     -  -163     -   121    47     -     -     -    44     -  -151    -8 |
 MATE |     -     9   -11     -    -8     -     -     -     -     -    -9     - |
 MAW1 |     -    48     -   -51   -88     -     -     -    54     -   214    11 |
 MBAR |     -   -48     -    53   -37     -     -     -    31     -     -   -52 |
 MCM4 |     -   132     -   -83   -86     -     -     -   -12     -   106   -80 |
 MDO1 |     -   -35     -    43   -47     -     -     -    33     -     -     - |
 MDVJ |     -   -51  -138     -   166     -     -     -     -     -    39     - |
 MEDI |     -     -   147   -65     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -43     -     -    70     -     -     -     -     -   -73     - |
 MGUE |     -     -   -81    94     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -  -115     -     -     -     -   108     -   104     - |
 MKEA |     -     -   187     -  -111     -     -     -     -     -   246  -120 |
 MORP |     -     -     -     -    25     -     -     -   -17     -    55   184 |
 NANO |     -    87     -     -  -142     -     -     -     -     -   -16    81 |
 NAUR |     -     -     -    -2     -     -     -     -     2     -  -232     - |
 NICO |     -   -55     -   -57   167     -     -     -     -     -   -83    65 |
 NIST |     -    32   -89     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -52     -   135  -127     -     -     -    26     -  -185   144 |
 NOT1 |     -     -   122   -54     -     -     -     -     -     -   -65  -104 |
 NOVM |     -     -  -291     -   173     -     -     -     -     -     -    41 |
 NRC1 |     -     4    71     -   -50     -     -     -     -     -    16     0 |
 NTUS |     -   144     -  -340    49     -     -     -   121     -     -  -262 |
 NYA1 |     -    21    33     -   -55     -     -     -     -     -  -117     - |
 NYAL |     -     -     -    16     -     -     -     -   -15     -  -461  -129 |
 OHI2 |     -   -96     -   121    -5     -     -     -     -     -   -38   -53 |
 OHI3 |     -     -    71     -     -     -     -     -   -29     -    46     - |
 ONSA |     -    59   202     -  -216     -     -     -     -     -   -69   -44 |
 OPMT |     -   -19     -     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -40    54     -     -     -     -     -  -137     - |
 PARK |     -     -    54     -     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 PDEL |     -     5     -     -    -9     -     -     -     -     -   -50   -19 |
 PERT |     -    36     -   127  -119     -     -     -   -77     -     0   120 |
 PETS |     -     -     -     -   -86     -     -     -    59     -     -     - |
 PIE1 |     -    50     -     -   -82     -     -     -     -     -  -105    11 |
 PIMO |     -    11     -    -8   -23     -     -     -     9     -    91     - |
 PNGM |     -     -     -    97     -     -     -     -   -91     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    -6     -     -     -     4     -   -24     - |
 POTS |     -    45     -     -   -73     -     -     -     -     -     X     - |
 PRDS |     -   -74    36    22    70     -     -     -     -     -     -    78 |
 PTBB |     -   -24    66    63   -81     -     -     -     -     -   -44     - |
 QAQ1 |     -    -9     -    11     -     -     -     -     -     -   -57   -89 |
 REUN |     -   -29     -    97   -77     -     -     -     -     -    -2   114 |
 REYK |     -     -     -   110  -136     -     -     -    -8     -  -100  -173 |
 RIO2 |     -     -     -   -15    21     -     -     -     -     -    32   111 |
 SANT |     -   -24     -     -    39     -     -     -     -     -    -1    15 |
 SCH2 |     -  -117     -    56   202     -     -     -   -59     -   -67     8 |
 SCOR |     -     -     -   101  -136     -     -     -     -     -   -25    48 |
 SEYG |     -     -     -    50     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 SFER |     -     -   -45     -    74     -     -     -   -33     -   -92   -43 |
 SHAO |     -     -     -     -   -20     -     -     -    14     -     -    -9 |
 SPT0 |     -     -   142     -   -84     -     -     -     -     -   -97     - |
 STHL |     -   -23     -    79   -77     -     -     -     6     -   -23    -4 |
 STJO |     -   -23    72     -    10     -     -     -    -9     -    25    33 |
 SUTH |     -   -91     -   111     -     -     -     -     -     -    -6     - |
 SYOG |     -    79     -     -  -129     -     -     -     -     -   117   165 |
 TASH |     -     -     -   -50    68     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   176   -25     -     -     -  -141     -   -36    93 |
 THU3 |     -   -70    24     -    42     -     -     -    40     -   -13     - |
 TIDB |     -   372     -  -453     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -63     -    75     3     -     -     -     -     -   -18     - |
 TLSE |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     4     - |
 TOW2 |     -    40     -   -10   -44     -     -     -    -6     -   -26  -122 |
 TRO1 |     -   -35   -35     -   -63     -     -     -    98     -  -309     - |
 TSKB |     -    32     -     -   -53     -     -     -     -     -   -35     - |
 TWTF |     -    -5    19     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -60    81     -     -     -     -     -     -     0 |
 UNSA |     -     -     -   -43    59     -     -     -     -     -   -82    13 |
 URUM |     -    56     -  -146    97     -     -     -     -     -     -    56 |
 VILL |     -  -126     -    90    85     -     -     -     -     -   -67     - |
 WAB2 |     -    20   -13     -   -26     -     -     -     -     -     6     - |
 WHIT |     -  -112     -  -105   265     -     -     -    42     -   208    -3 |
 WIND |     -   -54     -     -    89     -     -     -     -     -     -    79 |
 WSRT |     -    58     -     -   -96     -     -     -     -     -    10   179 |
 WTZR |     -   -29    -3     -    50     -     -     -     -     -   -34  -234 |
 XMIS |     -     -     -    80  -120     -     -     -     9     -   -48   175 |
 YAKT |     -     -     -    42   -46     -     -     -    -7     -  -116   -53 |
 YAR2 |     -   -12    32     -     -     -     -     -     -     -   -60     - |
 YELL |     -   -19     5    24     5     -     -     -    -7     -   -45    12 |
 ZAMB |     -   -26     -    94   -61     -     -     -   -16     -     -   -42 |
 ZECK |     -    33   -10    14   -67     -     -     -     -     -  -124   -18 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   483     8    18     8    10    39    61   290     7   544    80    39 |  288    274
    2 |   496     6    18    10    10    33    60   387     8   378    54    30 |  288    388
    3 |   428     7    18    12    10     -     -     -     8     -     -     - |  288    306
    5 |   667    10    13     8    14    38   145   377     9   577    80    36 |  288    434
    6 |   369     7    15     7    12    22   121   707     9   391    73    15 |  288    351
    7 |   623     8    16     8     9    32    91   611     7   618    83    24 |  288    406
    8 |  2766     8    15     8    15    35   106  1769     9  2649    70    26 |  288   1384
    9 |   318     6     9     8     7    35   262   518     8   311    59    19 |  288    229
   10 |   369     7    11     8    13    29    85   699     8   452    77    17 |  288    288
   11 |   459     7    21     9    11    32    90   418     8   486    72    36 |  288    286
   12 |   446     6    13     9    12    43   133   556     7   460    75    43 |  288    313
   13 |   654     7    12     8    16    25    73   605     7   764    74    24 |  288    194
   14 |   413     8    25     6    11    24   147   809     9   507    69    19 |  288    218
   15 |   233     6    20     7     7    18   169   207     7   240    69    33 |  288    201
   16 |   740     9    25     9    19    40   118   312     8   720    72    41 |  288    346
   17 |  1062     6    33    14    10    27    89   411     8   978    66    37 |  288    273
   18 |  3723     8    18     7     X    28    79   726     6   542    64    15 |  288    531
   19 |   377     5    21    12    12    26    92   197     9   264    66    24 |  288    195
   20 |   338     7    10     5    10    42    85   356     8   358    78    45 |  288    259
   21 |   704     6    16     X    14    33   132   506    10   560    41    38 |  287    403
   22 |   410    10    17    16    10    34    51   577     8   393    54    21 |  288    391
   23 |   384     8    12     8     9    36    76   190     8   397     -    19 |  288    140
   24 |  2578     6    23     6    17    66    67  1194     8  2672    67    25 |  288   1142
   25 |   423    10    22    13    20    28   115   383    11   439    47    51 |  288    305
   26 |   403     9    19    11    18    38    81   650    11   337    64    16 |  288    249
   27 |   542     7    25     8    11    34    67   798     9   551    52    26 |  288    436
   28 |  2488     6    18    11     8    57    94  1016     8  1442    61    35 |  288    322
   29 |   847     7    26     6     7    34   255   692     9   782    66    20 |  288    316
   30 |   344     8    14     8     8    29   124   313     8   267    81    16 |  288    216
   31 |   545     8    15     8    14    29   100   497     7   535    95    32 |  288    350
   32 |   373     9    17     6    11    43    87  1237    10   308    62    15 |  288    239
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     7    13     -     -     -     8     -     -    10 |  288   2698
 ADIS |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     -    97    27 |  287    >>>
 ALBH |     -     9    33    13     -     -     -     -    11     -    22     - |  288    116
 ALGO |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -    26    21 |  288     60
 ALIC |     -     9     -    10    18     -     -     -    12     -    23    22 |  288   2475
 AREQ |     -     9    12     8    13     -     -     -     9     -     -    12 |  288   2674
 ARTU |     -     -     -     9    12     -     -     -     9     -    38     - |  288  10263
 ASPA |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     -    77    19 |  241   6448
 AUCK |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    19    17 |  288   3399
 BAKE |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    21    14 |  288   2561
 BJFS |     -     7    25     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2448
 BOGT |     -     -     -     9    14     -     -     -     8     -    67    14 |  288   5793
 BOR1 |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -    24     - |  286   1513
 BRMU |     -     9     -     -    15     -     -     -     -     -    15    17 |  288   4791
 BRST |     -     7     -     9     -     -     -     -     -     -     -    12 |  264   2430
 BRUX |     -     7    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 CAS1 |     -     8     -     6    10     -     -     -    10     -    81     9 |  288   1778
 CEBR |     -     -    10     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 CEDU |     -    17    34    15    20     -     -     -     -     -    24    22 |  288     42
 CHAN |     -     -     -    10    15     -     -     -     8     -     -    17 |  288   5136
 CHPI |     -     -     -    10    16     -     -     -    12     -    34     - |  288   2366
 CHTI |     -    10     -     -    10     -     -     -    11     -    43    17 |  288   3893
 CHUR |     -     7    13     -    13     -     -     -    11     -    31    23 |  288  39467
 COCO |     -    12     -    13    20     -     -     -     -     -    26    22 |  288   1231
 CORD |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -   106     - |  288   3781
 CRO1 |     -    15    28     -    16     -     -     -     -     -    18     - |  288   5971
 CUSV |     -     -     -    15    18     -     -     -    12     -     -    14 |  288   4617
 DARW |     -    10     -    12    18     -     -     -     8     -    23    19 |  288   1800
 DAV1 |     -     5     -     6     8     -     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 DGAR |     -     -     -    12    15     -     -     -    14     -    28    18 |  288   3867
 DRAO |     -     7    16     -    15     -     -     -     -     -    20    13 |  288     82
 DUBO |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    33     - |  288  87769
 FAIR |     -     8     -     9    10     -     -     -     -     -    59    12 |  288   3676
 FLIN |     -    10     -    10    10     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2606
 FLRS |     -     -     -    31     -     -     -     -    29     -    79    38 |  264   2914
 GLPS |     -    14     -    11    13     -     -     -     9     -    84    16 |  288   5066
 GODZ |     -     -    24    16     -     -     -     -    16     -    34     - |  286   8408
 GOL2 |     -     -    26    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  280    128
 GOPE |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   1915
 GRAS |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -    27     - |  288   3237
 GRAZ |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     -    22    15 |  288   2887
 GUAM |     -     -     -    12    19     -     -     -    14     -    23     - |  288   5606
 GUAT |     -    14     -    10    20     -     -     -     -     -    37    22 |  288   3425
 HARB |     -     6     -     8    11     -     -     -     -     -     X     9 |  288   2191
 HERS |     -     6    14     -    11     -     -     -     -     -    13     - |  288     32
 HOB2 |     -     9    26     8    10     -     -     -     9     -    30     - |  288   1149
 HRAO |     -     8    10     -    13     -     -     -     8     -    69     - |  288     45
 IENG |     -     -    17     -    10     -     -     -     -     -    23     - |  146     74
 IISC |     -     -     -    11    15     -     -     -     9     -    32    15 |  288   3035
 INEG |     -    11     -    20    11     -     -     -     -     -     -    16 |  288   4214
 IQAL |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -    28    16 |  288   2032
 IRKM |     -     -    10     -     -     -     -     -     4     -    20     - |  288    534
 JPLM |     -     -     -     -    14     -     -     -     9     -     -    11 |  288   3088
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -    11     -    40    16 |  288   3587
 KIRU |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -    18     - |  288   1953
 KOKB |     -     -    23     -    15     -     -     -    11     -    27     - |  288    134
 KOKV |     -     -    24    11    16     -     -     -     -     -    28    23 |  288    164
 KOUR |     -     X     -    21    22     -     -     -    18     -   110    33 |  279 146598
 KRGG |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -    43     - |  276   3074
 LAMA |     -     9     -     -    15     -     -     -     -     -    40    14 |  288   2804
 LAUT |     -     -     -    35     -     -     -     -    33     -    99     - |  249   3264
 LHAZ |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     -    28    18 |  120   2958
 LMMF |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -    27    21 |  274   3246
 LPGS |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -    54    22 |  237    >>>
 MAC1 |     -     7     -     8     9     -     -     -     -     -    21     - |  288    >>>
 MAG0 |     -    11     -    11    10     -     -     -     -     -    38    12 |  288   5378
 MAL2 |     -     X     -     X    18     -     -     -    13     -    26    19 |  114   4178
 MAS1 |     -    11     -    10    20     -     -     -    10     -    29    11 |  288   2521
 MATE |     -     9    17     -    16     -     -     -     -     -    20     - |  288     78
 MAW1 |     -     7     -     6    10     -     -     -     8     -    23     9 |  288   1569
 MBAR |     -    13     -    14    18     -     -     -    13     -     -    20 |  288   5462
 MCM4 |     -     8     -     7     9     -     -     -     8     -    29    12 |  288   4183
 MDO1 |     -     8     -    10    13     -     -     -     9     -     -     - |  288   4290
 MDVJ |     -     7    19     -    12     -     -     -     -     -    29     - |  288     33
 MEDI |     -     -    17     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     45
 METS |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     -    26     - |  288    >>>
 MGUE |     -     -    20     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     22
 MIZU |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -    66     - |  276    291
 MKEA |     -     -    23     -    14     -     -     -     -     -    24    18 |  284    140
 MORP |     -     -     -     -    18     -     -     -    12     -    34    21 |  265   3253
 NANO |     -     6     -     -     9     -     -     -     -     -    37    11 |  288   1593
 NAUR |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    42     - |  276   3797
 NICO |     -     8     -     9    17     -     -     -     -     -    16    16 |  288   3643
 NIST |     -    12    32     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  281     19
 NKLG |     -     9     -     8    12     -     -     -    12     -    24    14 |  288   5490
 NOT1 |     -     -    37    16     -     -     -     -     -     -    23    24 |  223     36
 NOVM |     -     -    19     -    11     -     -     -     -     -     -    23 |  288     78
 NRC1 |     -    12    20     -    20     -     -     -     -     -    29    21 |  287     36
 NTUS |     -    10     -    12    18     -     -     -    10     -     -    16 |  288   3722
 NYA1 |     -     8    23     -    16     -     -     -     -     -    25     - |  288   4978
 NYAL |     -     -     -    34     -     -     -     -    31     -    53    37 |   84    428
 OHI2 |     -     8     -     9    10     -     -     -     -     -    29     8 |  288     71
 OHI3 |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -    22     - |  287   3347
 ONSA |     -    10    20     -    14     -     -     -     -     -    35    17 |  288   1830
 OPMT |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 OUS2 |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    68     - |  276    >>>
 PARK |     -     -    23     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  284   3099
 PDEL |     -     9     -     -    15     -     -     -     -     -    23    13 |  288   2563
 PERT |     -    14     -    15    22     -     -     -    13     -    69    21 |  288   1783
 PETS |     -     -     -     -    12     -     -     -     8     -     -     - |  287   6881
 PIE1 |     -    14     -     -    22     -     -     -     -     -   108    31 |  266     57
 PIMO |     -    21     -    17    24     -     -     -    20     -    83     - |  288   6079
 PNGM |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   5040
 POL2 |     -     -     -     -    16     -     -     -    11     -    38     - |  287   4599
 POTS |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 PRDS |     -    14    26    16    20     -     -     -     -     -     -    22 |  288     86
 PTBB |     -     9    19    10    19     -     -     -     -     -    34     - |  288    102
 QAQ1 |     -    28     -    34     -     -     -     -     -     -    20    17 |  279    >>>
 REUN |     -    10     -    19    16     -     -     -     -     -    56    34 |  281   4267
 REYK |     -     -     -     6    11     -     -     -     8     -    42     9 |  288   2562
 RIO2 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    37    33 |  276    >>>
 SANT |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    43    12 |  288   1555
 SCH2 |     -     8     -     9    15     -     -     -    10     -    24    15 |  288   1976
 SCOR |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     -    33    11 |  284   2798
 SEYG |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   3995
 SFER |     -     -    10     -    14     -     -     -     9     -    13     9 |  288   4495
 SHAO |     -     -     -     -    24     -     -     -    17     -     -    30 |  279   6825
 SPT0 |     -     -    18     -    11     -     -     -     -     -    33     - |  288   1853
 STHL |     -     8     -     9    12     -     -     -     9     -    84    13 |  288   3770
 STJO |     -    10    32     -    15     -     -     -    12     -    37    17 |  288    130
 SUTH |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -    26     - |  288   2637
 SYOG |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -    28    10 |  288   3712
 TASH |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     -     -     - |  114    >>>
 THTI |     -     -     -    14    16     -     -     -    14     -    45    25 |  288   5270
 THU3 |     -    10    12     -    10     -     -     -     9     -    21     - |  288   5987
 TIDB |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4592
 TIXI |     -     8     -     7    13     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    49     - |  288   1355
 TOW2 |     -    11     -     9    14     -     -     -     9     -    24    15 |  288   1369
 TRO1 |     -     9    25     -    13     -     -     -     9     -    19     - |  288   5982
 TSKB |     -    11     -     -    18     -     -     -     -     -    30     - |  288   5027
 TWTF |     -     8    11     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 ULAB |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -    20 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    92    26 |  250    >>>
 URUM |     -    10     -    13    14     -     -     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 VILL |     -     6     -     7    11     -     -     -     -     -    36     - |  288   1389
 WAB2 |     -     7    25     -    13     -     -     -     -     -    20     - |  288     25
 WHIT |     -     9     -     8    10     -     -     -     9     -    28     9 |  288 126054
 WIND |     -    32     -     -    53     -     -     -     -     -     -    44 |  228    >>>
 WSRT |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -    21    11 |  288    >>>
 WTZR |     -     9    23     -    16     -     -     -     -     -    17    12 |  288     38
 XMIS |     -     -     -    17    20     -     -     -    14     -    59    23 |  288   4405
 YAKT |     -     -     -    10     9     -     -     -     7     -    47    14 |  288   5810
 YAR2 |     -     3     9     -     -     -     -     -     -     -    32     - |  288     75
 YELL |     -     8    18     9    10     -     -     -     9     -    18    12 |  288     25
 ZAMB |     -     8     -     8    12     -     -     -     7     -     -     9 |  288   5413
 ZECK |     -    10    17    10    15     -     -     -     -     -    22    22 |  288     38
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1157    10    20    12    15    35   119   686    11   880    50    22 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAL2  | 2012-4  2:45:00 |       -4706
cod |   MAL2  | 2012-4 14:35:00 |         610
gfz |      5  | 2012-4  2:30:00 |        -548



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288   288     0   288     3.80     4.68     0.39     0.39   | 2.44e-14  8.28e-15  4.80e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.10     4.68     3.31     3.31   | 2.78e-14  4.91e-15  1.12e-15 |
 PRDS |   288   284     2   288     3.21     4.68     3.23     3.23   | 7.43e-14  1.54e-14  7.76e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.18     4.68     4.69     4.69   | 4.28e-14  7.55e-15  7.32e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.55     4.68     4.69     4.69   | 2.40e-14  6.17e-15  2.50e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.13     4.68     4.69     4.69   | 3.43e-14  8.10e-15  2.56e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.39     4.68     4.69     4.69   | 3.16e-14  7.41e-15  1.66e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.42     4.68     4.69     4.69   | 2.77e-14  6.22e-15  2.30e-15 |
 NRC1 |   287   283     1   287     3.46     4.66     4.67     4.67   | 5.33e-14  1.55e-14  4.03e-15 |
 CEDU |   288   282     3   288     2.83     4.65     0.16     0.16   | 6.90e-14  1.11e-14  3.04e-15 |
 MKEA |   284   284     1   284     2.88     4.60     0.31     0.31   | 6.32e-14  1.44e-14  8.53e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.68     4.52     4.69     4.69   | 4.06e-14  6.38e-15  2.17e-15 |
 NIST |   281   281     1   281     2.69     4.52     4.57     4.57   | 3.75e-14  9.17e-15  2.48e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.65     4.45     4.69     4.69   | 5.64e-14  1.79e-14  5.40e-15 |
 PIE1 |   266   264     1   266     2.42     4.03     0.71     0.71   | 5.62e-14  1.10e-14  1.32e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     2.40     3.70     4.69     4.69   | 5.65e-14  1.33e-14  4.43e-15 |
 NOT1 |   223   223     0   223     2.06     3.45     3.61     3.61   | 2.95e-13  9.71e-14  2.87e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.26     3.29     0.48     0.48   | 3.29e-14  1.52e-14  5.77e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.22     3.17     2.63     2.63   | 5.73e-14  1.10e-14  1.92e-15 |
 YAR2 |   288   280     4   183     1.70     2.86     0.80     0.80   | 5.91e-14  2.81e-14  7.95e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     1.92     2.37     0.68     0.68   | 2.33e-14  5.57e-15  2.67e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.81     2.10     0.37     0.37   | 7.82e-14  1.65e-14  6.77e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     1.73     1.92     0.70     0.70   | 3.33e-14  1.36e-14  1.21e-14 |
 MEDI |   276   276     2   217     1.42     1.73     1.87     1.87   | 5.54e-14  1.25e-14  2.05e-15 |
 IENG |   146   146     0   146     1.01     1.30     1.01     1.01   | 5.73e-14  1.18e-14         - |
 KOKB |   288   285     1   288     1.32     1.12     3.29     3.29   | 1.18e-13  1.61e-14  3.28e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.24     1.00     0.96     0.96   | 9.31e-14  1.69e-14  6.92e-15 |
 GOL2 |   280   280     0   175     0.95     0.95     2.27     2.27   | 8.77e-14  1.62e-14  6.63e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.66     0.52     4.69     4.69   | 6.08e-14  4.13e-14  2.61e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.73     0.34     0.14     0.14   | 4.23e-14  1.04e-14  4.14e-15 |
 G06  |   288   282     2   288     1.43     0.24     2.06     2.06   | 1.03e-13  2.94e-14  4.92e-14 |
 G10  |   288   282     2   288     4.66     0.24     4.69     4.69   | 9.17e-14  3.57e-14  3.67e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.90     0.13     0.34     0.34   | 6.40e-14  2.01e-14  1.78e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.43     0.12     0.09     0.09   | 2.98e-14  1.14e-14  2.66e-15 |
 G27  |   288   288     1   288     2.15     0.10     0.24     0.24   | 6.60e-14  2.81e-14  5.68e-14 |
 KOUR |   279   276     1   279     0.31     0.06     0.04     0.04   | 1.04e-10  3.21e-11  9.83e-12 |
 IRKM |   288   287     1   288     0.29     0.06     0.05     0.05   | 9.51e-14  2.75e-14  4.47e-14 |
 G26  |   288   282     2   288     4.66     0.04     2.72     2.72   | 9.28e-14  5.83e-14  1.76e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.67     0.04     2.35     2.35   | 5.78e-14  2.00e-14  2.10e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.03     0.03   | 4.37e-14  1.17e-14  1.61e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.45     1.45   | 5.61e-13  5.16e-14  1.35e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.30     1.30   | 5.58e-13  6.26e-14  1.78e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.29     0.29   | 6.39e-13  6.68e-14  3.57e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.63     0.63   | 6.83e-13  9.08e-14  3.56e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.84     0.84   | 6.99e-13  8.72e-14  3.64e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.86     0.86   | 6.58e-13  7.11e-14  2.82e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.93     0.93   | 6.49e-13  6.12e-14  2.76e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.33     0.33   | 5.64e-13  5.79e-14  3.38e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.36     0.36   | 7.04e-13  6.48e-14  1.83e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.33     1.33   | 6.36e-13  7.06e-14  4.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.11     0.11   | 6.15e-13  7.14e-14  3.87e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.27     0.27   | 7.42e-13  7.49e-14  3.19e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.11     0.11   | 5.39e-13  6.26e-14  1.72e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.07     0.07   | 8.06e-14  2.46e-14  4.10e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.11     0.11   | 4.95e-13  1.44e-13  7.59e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.27e-13  7.86e-13  3.51e-13 |
 AUCK |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  1.39e-12  2.08e-13 |
 BOR1 |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  6.28e-13  1.66e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  5.98e-13  1.47e-13 |
 DARW |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.77e-13  1.14e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.45e-14  2.23e-14  4.29e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.71e-14  5.26e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  2.20e-13  1.83e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  7.78e-14  2.01e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  8.64e-14  2.82e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  9.42e-14  2.11e-14 |
 G21  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.25e-13  6.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.55e-13  1.33e-13 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-14  2.19e-14  1.47e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  1.78e-13  9.27e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-13  2.67e-13  1.29e-13 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-13  1.22e-13  1.30e-13 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  5.76e-13  1.71e-13 |
 SANT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  4.17e-13  2.02e-13 |
 SPT0 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  1.40e-13  1.21e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  3.44e-13  9.24e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-14  8.09e-15  3.71e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.54e-13  1.11e-13 |
 TOW2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  3.49e-13  7.62e-14 |
 TLSE |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  4.75e-13  1.52e-13 |
 ZECK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-14  1.25e-14  2.93e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-13  2.71e-13  1.80e-13 |
 IISC |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  1.04e-12  3.28e-13 |
 MAW1 |   288   251    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  5.08e-13  1.73e-13 |
 MIZU |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-13  8.34e-14  2.49e-14 |
 REYK |   288   262     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  9.30e-13  1.74e-13 |
 SCH2 |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  8.58e-13  1.97e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MORP |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  4.24e-13  1.75e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-13  1.60e-13  1.77e-13 |
 GODZ |   286   247    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  1.32e-12  9.61e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-14  6.58e-15  1.82e-15 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-13  3.06e-13  3.31e-13 |
 NAUR |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 LAUT |   247   246     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  7.07e-13  1.36e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.79e-21  5.43e-19  2.24e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
