
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2014   Day: 2   MJD: 58344                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     16      47    -101   1332   1332      0   2436   2436      0    0.00
 cod |   288     0  35443    218    -737     201     10     11     10     87    105     80   21.36
 emr |   288     0  23213     38    -340   -1446     18     18     18     90     90     89   11.16
 esa |   288     0  31893      7     513   -2918     10      9     10    133    223     73   23.02
 gfz |   288     0  41781    590     193    -665     12     12     12     95     93     95   18.59
 iga |    96     0   2976      0      83    -316     43     43      0    108    108      0    0.00
 igc |   287     0   8869      0   -1422    1217    100    100      0    992    992      0    0.00
 igu |    96     0   2976     54     -39     383    916    916      0   1709   1709      0    0.00
 jpl |   288     0  26720    298  136230    -425     10      8     10     84    114     64   25.88
 ngs |    96     0   2976      2      81    -303   1170   1170      0   2118   2118      0    0.00
 usn |   288     0  40209    929   -1961    -361     39     53     34    126    153    118    0.00
 whu |   288     0  32700    743    1304   -1114     22     33     16    102    144     80    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -314   166    13  -294   129  -210   323  -715    27  -591    67   -26 |
    2 | -1193    39  -158   246  -121     6  -107   686   -96 -1402  -198    75 |
    3 |   673    72   152  -354     0  -165    -1 -1460   190   617   -32  -243 |
    5 | -1976   118   -16  -232     X   -54   318  -278   116 -2020   192  -135 |
    6 |  1317   126    27  -178   -47   -39   -72  -235    77  1223    99  -227 |
    7 |   159   -36   145  -121    93    39   142   934     8   120   121    32 |
    8 |  1797   -33   120   104     7    83  -134  1609  -122  1865   -65  -109 |
    9 |  4754    60    82  -103   -57   -71  -249 -1110    48  3805   -47  -206 |
   10 |  -269   105   -46  -235    77   -63   309 -1292    87  -305   127   -63 |
   11 |  2874  -100   -43    97    -8     6   191  2397    21  2843   -19   124 |
   12 |  -141   164   -90  -145    35   -57  -224  -390     8  -208   143  -132 |
   13 |  2380   -44  -136    -7   116   -89   141 -1145    18  2065   -10   -34 |
   14 |  2325   -34   -83   101   -11    15   -94  -637   -18  2106  -135    12 |
   15 |  -416    40    10  -152     4   -26   676   850    95  -503   365   -54 |
   16 |  1729   -53    65   185     8   162   -91  -889  -154  1611  -146    61 |
   17 | -4578   108   -15  -189   107   -67   117  1067     8 -3169   149     6 |
   18 | -1909  -107    67   -36     X    52  -339  2343    91 -1672    13  -424 |
   19 | -1855   -39   -52   373  -100   111  -126  -101  -206 -1866   -46   219 |
   20 |   801   -52   -62   269   -80   104  -333    93  -112   966   -79    45 |
   21 |  1929   -74   -21   321    32    88   108   837  -239  1682  -124    88 |
   22 | -1049  -172   -45   498   -34   222  -284  1695  -257 -1170  -134   219 |
   23 | -1224   -33    23    17    12    53  -140   867    -7  -914     -    63 |
   24 | -3989   181  -125  -207    89  -146   144 -5482    25 -3481    61  -118 |
   25 |  1686   169  -125   -28     4    73  -398   726   -63  1621   -89   -11 |
   26 |  1180    85    58  -190    15   -38    67  -337    64  1193   -15   -39 |
   27 |   123    59    65   -67   100     9   142  -952   -89    61    14   -36 |
   28 | -2062  -167   -36   291   -23   109  -241 -2096   -89 -1016  -170    64 |
   29 | -3529   107    14  -332   134  -131   468  -375   105 -2944   234    15 |
   30 |  -686    71    30    45    48    67  -364   -72  -146  -896   -68   -29 |
   31 |  -285   118    98  -230   247   -13    92  -804  -112  -553   154    -3 |
   32 |  1112   -23   138  -245   123   -22   -92  2205    88   886   194  -167 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    91    57  -112     -     -     -     -     -     -    95     - |
 ALGO |     -    -7    14     -     -     -     -     -     -     -    16    -2 |
 ALIC |     -    33     -   -84    34     -     -     -    23     -    42    46 |
 ALRT |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     -     -    45 |
 AREQ |     -   -55    14   -27   -17     -     -     -    76     -     -   -28 |
 ARTU |     -     -     -    15    52     -     -     -   -50     -   -37     - |
 ARUC |     -     -     -   -44     -     -     -     -    39     -     -     - |
 ASPA |     -   138     -     -  -159     -     -     -     -     -   204     - |
 AUCK |     -     -     -    12   -15     -     -     -     -     -   188   110 |
 BAKE |     -     -     -    -2    99     -     -     -   -69     -  -116   -60 |
 BJFS |     -     4   -91     -    49     -     -     -     -     -     -   196 |
 BOR1 |     -   -73    24     -     -     -     -     -    50     -   -86     - |
 BRMU |     -   -13     -     -    15     -     -     -     -     -     -    99 |
 BRST |     -    -8     -     8     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 BRUX |     -   -89   121     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    39     -     -     -     -   -35     -    59     - |
 CAS1 |     -    17     -   144   -67     -     -     -   -94     -    53    51 |
 CEBR |     -     -   -64    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    66   101    81  -236     -     -     -     -     -     2    14 |
 CHAN |     -     -     -   -10   -37     -     -     -    36     -     -   -36 |
 CHPI |     -     -     -    21  -118     -     -     -    67     -    65     - |
 CHTI |     -     -     -   -30   -92     -     -     -    92     -   -28    39 |
 CHUR |     -   -34   -25     -    54     -     -     -     -     -   -24  -164 |
 COCO |     -   -22     -   100   -99     -     -     -     -     -     2    -3 |
 CORD |     -    20     -     -   -23     -     -     -     -     -   -24     - |
 CRO1 |     -   -40    65     -     8     -     -     -     -     -    71     - |
 CUSV |     -     -     -    46   -78     -     -     -    15     -     -     1 |
 DARW |     -   -30     -    46   -15     -     -     -    -5     -  -103    26 |
 DAV1 |     -   -23     -    21     2     -     -     -     -     -    41     - |
 DGAR |     -    12     -    17   -57     -     -     -    16     -    79   -14 |
 DRAO |     -     5   -71     -    37     -     -     -     -     -   -27    35 |
 DUBO |     -    35     -     -   -41     -     -     -     -     -    44     - |
 EPRT |     -     -     -  -205     -     -     -     -   182     -     -     - |
 FAA1 |     -   -88     -    31    70     -     -     -     -     -  -100   -20 |
 FAIR |     -   -45     -   -45     0     -     -     -    77     -   -16   -31 |
 FLIN |     -   -24     -     6    20     -     -     -     -     -     -  -110 |
 FLRS |     -     -     -   -10     -     -     -     -     9     -   -23    16 |
 GLPS |     -     -     -     7   -43     -     -     -    25     -   120   -20 |
 GODZ |     -     -     3   -15     -     -     -     -    12     -    26     - |
 GOL2 |     -     -    51   -25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -10     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -61     -     -    -3     -     -     -    53     -   -28     - |
 GUAM |     -   -49     -    84   -84     -     -     -    26     -   -41     - |
 GUAT |     -  -120     -    90    28     -     -     -     -     -   -48   -47 |
 HARB |     -   -36     -    56   -81     -     -     -    40     -     X    10 |
 HERS |     -  -144    39     -   143     -     -     -     -     -    12     - |
 HOB2 |     -   106   -11    20  -121     -     -     -   -15     -     0     - |
 HOFN |     -   -31     -     -    35     -     -     -     -     -     X   112 |
 HRAO |     -    56   -29     -   -46     -     -     -     -     -   134     - |
 HYDE |     -     -     -    14   -17     -     -     -     -     -   -74    33 |
 IENG |     -    -3    74     -   -41     -     -     -     -     -    -8     - |
 IISC |     -   -24     -     -     -     -     -     -    20     -    -4     - |
 INEG |     -   -69     -     -    80     -     -     -     -     -     -    -8 |
 INVK |     -    13     -     -   -15     -     -     -     -     -   113     - |
 IRKJ |     -     -    45     -   -27     -     -     -     -     -   234   -42 |
 IRKM |     -     -   128     -     -     -     -     -   -55     -   105     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -41     -     -     -    29     -     -    -8 |
 KERG |     -   177     -     -  -207     -     -     -     3     -   274    33 |
 KIRU |     -    -3     -     2     -     -     -     -     -     -    89     - |
 KOKB |     -     -   -27     -   -33     -     -     -    36     -   -65     - |
 KOKV |     -     -   -34    28   -13     -     -     -     -     -    15   -21 |
 KOUR |     -    17     -   -12    -4     -     -     -     X     -    87     X |
 KRGG |     -     -     -    68   -85     -     -     -     -     -  -154     - |
 LAUT |     -     -     -    96     -     -     -     -   -85     -  -149     - |
 LMMF |     -     -     -   -40     -     -     -     -    36     -   -21     - |
 LPGS |     -     -     -   -38    47     -     -     -     -     -   -26    45 |
 MAC1 |     -     -     -    18   -23     -     -     -     -     -    25     - |
 MAG0 |     -     -     -    17   -21     -     -     -     -     -    96     9 |
 MAL2 |     -     X     -    70     -     -     -     -   -63     -  -135     X |
 MAS1 |     -  -108     -   101     4     -     -     -     -     -   -70     5 |
 MATE |     -   -40    32     -    28     -     -     -     -     -    21     - |
 MAW1 |     -    45     -   -16   -33     -     -     -     -     -    97    42 |
 MBAR |     -   -19     -    52    17     -     -     -   -43     -     -   -27 |
 MCM4 |     -    -6     -   -94   -78     -     -     -   144     -   -21   -90 |
 MDO1 |     -    -8     -    46   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -  -128  -138     -   226     -     -     -     -     -   -32     - |
 METS |     -   -39     -     -    45     -     -     -     -     -   -56     - |
 MKEA |     -   116    -5     -  -131     -     -     -     -     -    87  -127 |
 NANO |     -    94     -     -  -108     -     -     -     -     -   -16     1 |
 NAUR |     -     -     -   -15     -     -     -     -    13     -  -199     - |
 NICO |     -  -179     -     -   205     -     -     -     -     -  -121    84 |
 NKLG |     -   247     -   -13  -310     -     -     -    31     -  -179   -71 |
 NOT1 |     -     -   -99    48     -     -     -     -     -     -    83   -80 |
 NOVM |     -     -  -268     -   161     -     -     -     -     -     -    21 |
 NRC1 |     -  -119    73     -    92     -     -     -     -     -   -57    79 |
 NRIL |     -     -     -   -24    41     -     -     -    -8     -   -60    37 |
 NTUS |     -   144     -  -289    60     -     -     -    96     -     -   -71 |
 NYA1 |     -     -    91     -   -55     -     -     -     -     -  -101     - |
 OHI2 |     -   -33     -     -    38     -     -     -     -     -   -85    21 |
 OHI3 |     -     -    34     -     -     -     -     -   -14     -    84     - |
 ONSA |     -   -14   200     -  -104     -     -     -     -     -   -32   151 |
 OUS2 |     -     -     -     -    35     -     -     -   -25     -   -94     - |
 PARK |     -     -    67     -     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 PBRI |     -     -   -97    47     -     -     -     -     -     -     -  -169 |
 PDEL |     -    15     -     -   -17     -     -     -     -     -   112    84 |
 PERT |     -    28     -   120   -79     -     -     -   -73     -   -97    74 |
 PETS |     -     -     -     -    27     -     -     -   -19     -   -65     - |
 PICL |     -     -     -    57     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 PIE1 |     -    97   -23     -   -98     -     -     -     -     -     3   -37 |
 PIMO |     -     -     -    -8     1     -     -     -     7     -    82     - |
 PNGM |     -     -     -    63     -     -     -     -   -56     -     -     - |
 POTS |     -     5     -     -    -5     -     -     -     -     -     X     - |
 PRDS |     -   -16   -14    13    11     -     -     -     -     -     -    -3 |
 PTBB |     -   -40   126    17   -49     -     -     -     -     -    27     - |
 QAQ1 |     -   -44     -    41     -     -     -     -     -     -    -5    58 |
 RABT |     -   -83     -     -     -     -     -     -    68     -    26     - |
 RAMO |     -   -84     -     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -26     -    82   -68     -     -     -     -     -    13    65 |
 REYK |     -     -     -    85  -105     -     -     -     -     -   -24  -109 |
 RIO2 |     -     -     -   -27    34     -     -     -     -     -    64   107 |
 RIOP |     -    14     -     -   -16     -     -     -     -     -   -33    53 |
 SANT |     -    79     -     -   -52     -     -     -   -28     -    95   -10 |
 SCH2 |     -  -100     -    47   239     -     -     -  -131     -   -51    26 |
 SCOR |     -     -     -   106  -109     -     -     -   -16     -    17    43 |
 SEYG |     -     -     -    12     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 SFER |     -     -   -67     -    40     -     -     -     -     -  -109   -28 |
 SHAO |     -     -     -     -   -54     -     -     -    39     -     -   -15 |
 SPT0 |     -     -  -106     -    64     -     -     -     -     -  -289     - |
 STHL |     -     2     -    62   -26     -     -     -   -39     -   -65    84 |
 STJO |     -   -84    57     -    13     -     -     -    36     -    69    70 |
 SUTH |     -   -62     -    94   -44     -     -     -     -     -    63    88 |
 SVTL |     -     -    31    89     -     -     -     -   -89     -     -     - |
 SYOG |     -    73     -     -   -84     -     -     -     -     -    70   154 |
 TASH |     -     -     -  -105   130     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -203   -58     -    72     -     -     -   140     -   -91     - |
 TID1 |     -    48   -91     -     -     -     -     -     -     -   -89     - |
 TIDB |     -    44   -34   -26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   -93     -    18    83     -     -     -     -     -   -62     - |
 TLSE |     -    16     -     -   -18     -     -     -     -     -    20     - |
 TOW2 |     -    99     -   -11   -88     -     -     -    -8     -    29  -114 |
 TRO1 |     -     -   -80     -     1     -     -     -    34     -  -542     - |
 TWTF |     -    19     9     -   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -42    52     -     -     -     -     -     -     9 |
 UNSA |     -     -     -   -69    86     -     -     -     -     -   202    92 |
 URUM |     -    40     -  -154   138     -     -     -     -     -     -    98 |
 USUD |     -     -  -168     -     -     -     -     -    72     -  -124     - |
 VILL |     -   -83     -    44    41     -     -     -     -     -    80     - |
 WAB2 |     -    17    16     -   -29     -     -     -     -     -    -8     - |
 WHIT |     -  -120     -   -76   232     -     -     -     -     -   -38   -60 |
 WIND |     -   -83     -     -    96     -     -     -     -     -     -    62 |
 WSRT |     -    58     -     -   -66     -     -     -     -     -    14   132 |
 WTZR |     -  -102    13     -   110     -     -     -     -     -   -10   -66 |
 XMIS |     -     -     -   116  -205     -     -     -    49     -   -33   -13 |
 YAKT |     -     -     -   -26     -     -     -     -    23     -   -35   -61 |
 YAR2 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -   -57     - |
 YELL |     -   -58   -71    36    64     -     -     -     -     -   -38    57 |
 YSSK |     -     -     -     -  -113     -     -     -    81     -    32     - |
 ZAMB |     -   -17     -    46   -22     -     -     -   -11     -     -    10 |
 ZECK |     -    24    39     -   -51     -     -     -     -     -  -101    28 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   571    15    25    12    17    31    52   349     7   419    63    41 |  288    279
    2 |   301    10    20     7     8    39    87   446     8   411    44    38 |  288    179
    3 |   355    13    13     9    10    99   231   739     7   442    21    11 |  288    293
    5 |   804    12    17    10     X    38    98   451     8   884    63    37 |  288    448
    6 |   511    11    25     7    16    31   216   584     8   536    49    29 |  288    425
    7 |   592    13     9     9     8    40   116   684     8   814    46    28 |  288    443
    8 |  2316    10    13     7     7    39    90  2284     7  2253    72    22 |  288   1615
    9 |  1615     9    13     7     9    49    87   873     7  2025    37    21 |  288    264
   10 |   464    11    14    12    11    60    57  1067    10   366    68    18 |  288    234
   11 |   723    10    14    10    13    28    52  1414     8   514    60    34 |  288    268
   12 |   586    15    17     8    35    39    87   321    10   605    48    32 |  288    345
   13 |   754     9    23    17    13    21   119   558     9   738    63    41 |  288    358
   14 |  1022    13    21    11    11    52   104   528     7   781    62    29 |  288    253
   15 |   288    14    24    14     8    30   116   469     9   371    89    38 |  288    182
   16 |  1060    12    15     8    12    44    63   818    10   987    46    39 |  288    376
   17 |  3510    10    15     8     8    46    82   762     9  2842    54    47 |  288    487
   18 |  1924     9    15    10     X    14    58  1297     7  1603    53    23 |  288    816
   19 |   382     8    16     8     7    46    79   284     9   439    66    41 |  288    233
   20 |   396    12    20    15     8    55   126   460     9   383    62    49 |  288    252
   21 |   778    14    24    10     6    47    93   435     8   662    56    21 |  288    326
   22 |   504    13    24     8    13    31    95   746     7   585    63    32 |  288    344
   23 |  1126    11    14     9    13    44   104   524     9   958     -    27 |  288    240
   24 |  2712    11    17    11    12    47    95  1991    10  2366    30    25 |  288   2021
   25 |   387    10     8     6    16    27    47   410     8   321    24    19 |  288    217
   26 |   541    15    24    10    12    28    45   341     9   435    55    29 |  288    188
   27 |   583    11    25     8     9    30    53   764    10   609    35    31 |  288    364
   28 |  3565     9    13     8     7    62    69  2364     8  2253    33    68 |  288    941
   29 |   705    12    17    10     9    39    87   313     7  1272    41    27 |  288    262
   30 |   541    12    11    10    16    29    80   449     8   415    42    33 |  288    141
   31 |  1444    15    17    14     8    37    38   634     9  1347    46    30 |  288    310
   32 |   954    12    18     9     6    51   115  1134     8   960    36    18 |  288    195
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    11    32    12     -     -     -     -     -     -    20     - |  288    174
 ALGO |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -    23    16 |  288     57
 ALIC |     -    10     -     8     9     -     -     -     8     -    22    10 |  288   3222
 ALRT |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -    28 |  284   6426
 AREQ |     -     7    11    11    11     -     -     -    10     -     -    13 |  288   2051
 ARTU |     -     -     -     7    16     -     -     -    11     -    44     - |  288  11634
 ARUC |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   2685
 ASPA |     -    14     -     -    17     -     -     -     -     -    40     - |  241   6893
 AUCK |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -    54    23 |  276   3026
 BAKE |     -     -     -     8    12     -     -     -    11     -    53    16 |  288   2909
 BJFS |     -    15    31     -    12     -     -     -     -     -     -    19 |  287   3624
 BOR1 |     -     8    15     -     -     -     -     -     8     -    12     - |  288   1260
 BRMU |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288   4647
 BRST |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -     -    17 |  276   2272
 BRUX |     -     6    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 BSHM |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -    49     - |  276   3794
 CAS1 |     -     9     -     6     9     -     -     -     9     -    26     9 |  288   2299
 CEBR |     -     -    10     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 CEDU |     -     9    14     9    10     -     -     -     -     -    33    15 |  288     76
 CHAN |     -     -     -    13    17     -     -     -    12     -     -    27 |  288   5944
 CHPI |     -     -     -     9    12     -     -     -     6     -    31     - |  288   2653
 CHTI |     -     -     -     7    10     -     -     -     8     -    89    12 |  288   3607
 CHUR |     -     7    12     -     9     -     -     -     -     -    18    13 |  288  54191
 COCO |     -    11     -    10    12     -     -     -     -     -    36    16 |  288   4300
 CORD |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    14     - |  288   4034
 CRO1 |     -    12    19     -    16     -     -     -     -     -    36     - |  288   4546
 CUSV |     -     -     -    13    14     -     -     -    11     -     -    16 |  288   6265
 DARW |     -    14     -    11    13     -     -     -     9     -    28    20 |  288   1606
 DAV1 |     -     8     -     6     8     -     -     -     -     -    27     - |  288    >>>
 DGAR |     -    16     -    12    15     -     -     -    12     -    33    15 |  288   7368
 DRAO |     -     5    11     -    10     -     -     -     -     -    28    10 |  288     73
 DUBO |     -    11     -     -    13     -     -     -     -     -    54     - |  288  52064
 EPRT |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2934
 FAA1 |     -    16     -    14    13     -     -     -     -     -    37    19 |  288   6519
 FAIR |     -    10     -     8    11     -     -     -     8     -    44     9 |  288   4599
 FLIN |     -    15     -    10    14     -     -     -     -     -     -    20 |  288   3210
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    36    11 |  276   2479
 GLPS |     -     -     -    11    10     -     -     -    10     -    43    12 |  288   4860
 GODZ |     -     -    18    11     -     -     -     -     8     -    26     - |  288   7582
 GOL2 |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     76
 GOPE |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1160
 GRAS |     -    11     -     -    16     -     -     -    12     -    22     - |  288   2809
 GUAM |     -    19     -    22    21     -     -     -    18     -    30     - |  288   6156
 GUAT |     -    10     -    13    19     -     -     -     -     -    52    21 |  276   3162
 HARB |     -     9     -     5    12     -     -     -     8     -     X     9 |  288   1800
 HERS |     -     8    17     -    13     -     -     -     -     -    38     - |  288     35
 HOB2 |     -    13    30    14    18     -     -     -    12     -    19     - |  288    989
 HOFN |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     X    16 |  288   2322
 HRAO |     -    10    18     -    13     -     -     -     -     -    24     - |  288     35
 HYDE |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    30    21 |  288   5104
 IENG |     -    11    18     -    11     -     -     -     -     -    34     - |  288     50
 IISC |     -    11     -     -     -     -     -     -     9     -    67     - |  288   2164
 INEG |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     -    19 |  288   4409
 INVK |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -    22     - |  288   3749
 IRKJ |     -     -    23     -    14     -     -     -     -     -    45    24 |  284    123
 IRKM |     -     -    28     -     -     -     -     -    12     -    49     - |  285    463
 JPLM |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -     -    12 |  288   3837
 KERG |     -    11     -     -    14     -     -     -     7     -    22     8 |  288   2548
 KIRU |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -    22     - |  288   2101
 KOKB |     -     -    16     -    10     -     -     -    10     -    41     - |  288    149
 KOKV |     -     -    22     8    15     -     -     -     -     -    25    20 |  288    167
 KOUR |     -    24     -    22    16     -     -     -     X     -    28     X |  286  28326
 KRGG |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    59     - |  276   2881
 LAUT |     -     -     -    38     -     -     -     -    34     -    30     - |  119   3675
 LMMF |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -    26     - |  276   2676
 LPGS |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     -    46    34 |  276    >>>
 MAC1 |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 MAG0 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    43    11 |  286   5979
 MAL2 |     -     X     -    26     -     -     -     -    23     -    46     X |  216   6873
 MAS1 |     -     8     -     7    10     -     -     -     -     -    25    11 |  288   2682
 MATE |     -    14    26     -    14     -     -     -     -     -    29     - |  288    206
 MAW1 |     -     6     -     5     8     -     -     -     -     -    28     6 |  288   4385
 MBAR |     -     9     -     8    13     -     -     -     9     -     -    10 |  288   4581
 MCM4 |     -     9     -     7     9     -     -     -     8     -    20     8 |  288   4692
 MDO1 |     -    13     -     9    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   3591
 MDVJ |     -    14    25     -    12     -     -     -     -     -    35     - |  288     48
 METS |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    32     - |  288    >>>
 MKEA |     -    10    15     -    11     -     -     -     -     -    38    12 |  288     30
 NANO |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    32    11 |  288   1661
 NAUR |     -     -     -    15     -     -     -     -    13     -    50     - |  273   3987
 NICO |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -    41    17 |  288   3645
 NKLG |     -    19     -     9    16     -     -     -    19     -    41    14 |  288   4070
 NOT1 |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -    35    25 |  276     63
 NOVM |     -     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -    37 |  288     52
 NRC1 |     -    10    23     -    15     -     -     -     -     -    42    19 |  288     37
 NRIL |     -     -     -    14    21     -     -     -    17     -    30    24 |  288   5783
 NTUS |     -    11     -    14    15     -     -     -    12     -     -    18 |  288   4594
 NYA1 |     -     -     7     -     4     -     -     -     -     -    25     - |  284   4902
 OHI2 |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -    22    14 |  288     38
 OHI3 |     -     -    16     -     -     -     -     -     7     -    25     - |  284   3290
 ONSA |     -     8    10     -     9     -     -     -     -     -    20    11 |  288   1522
 OUS2 |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -    19     - |  288    >>>
 PARK |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2757
 PBRI |     -     -    19     9     -     -     -     -     -     -     -    20 |  272   2652
 PDEL |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    27     7 |  288   2355
 PERT |     -    11     -    12    14     -     -     -     9     -    54    15 |  288   2626
 PETS |     -     -     -     -    17     -     -     -    13     -    36     - |  288   8842
 PICL |     -     -     -    14     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2223
 PIE1 |     -     6    12     -    11     -     -     -     -     -    23    13 |  288     25
 PIMO |     -     -     -    12    15     -     -     -    15     -    32     - |  288   6897
 PNGM |     -     -     -    15     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   5986
 POTS |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9    21     7     8     -     -     -     -     -     -    10 |  288     70
 PTBB |     -    11    21     9    12     -     -     -     -     -    27     - |  288     41
 QAQ1 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -    12     8 |  288    >>>
 RABT |     -     8     -     -     -     -     -     -     7     -    24     - |  288   6557
 RAMO |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -    10     -     9    11     -     -     -     -     -    28    13 |  288   4402
 REYK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    28    14 |  288   2451
 RIO2 |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     -    38    23 |  276    >>>
 RIOP |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -    66    13 |  288   4019
 SANT |     -     7     -     -     8     -     -     -     6     -    17    12 |  288   1390
 SCH2 |     -    10     -     9    11     -     -     -    10     -    50    17 |  288   2548
 SCOR |     -     -     -     8     9     -     -     -     9     -    18    13 |  288   3038
 SEYG |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   6084
 SFER |     -     -    12     -     7     -     -     -     -     -    20    14 |  282   3229
 SHAO |     -     -     -     -    21     -     -     -    15     -     -    25 |  288   8557
 SPT0 |     -     -    18     -    11     -     -     -     -     -    15     - |  287   1508
 STHL |     -     7     -     8    14     -     -     -     8     -    24    11 |  288   4951
 STJO |     -    11    24     -    14     -     -     -    11     -    18    17 |  288    239
 SUTH |     -     8     -     7    10     -     -     -     -     -    28     7 |  288   3579
 SVTL |     -     -    13     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     69
 SYOG |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    19     8 |  288   3823
 TASH |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |   95    >>>
 THU3 |     -     7    10     -     9     -     -     -     8     -    17     - |  288   5678
 TID1 |     -     7    13     -     -     -     -     -     -     -    27     - |  288     43
 TIDB |     -    10    27    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4196
 TIXI |     -    18     -    13    17     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    21     - |  288    944
 TOW2 |     -    10     -    10    14     -     -     -     8     -    32    16 |  288   1585
 TRO1 |     -     -     7     -     9     -     -     -     7     -    26     - |  288   3484
 TWTF |     -     9    19     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 ULAB |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -    15 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    21    26     -     -     -     -     -    39    30 |  190    >>>
 URUM |     -    10     -    11     9     -     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 USUD |     -     -    25     -     -     -     -     -    11     -    32     - |  261     40
 VILL |     -     8     -     7    11     -     -     -     -     -    23     - |  288   2010
 WAB2 |     -     8    14     -    10     -     -     -     -     -    43     - |  288     38
 WHIT |     -     9     -     7     9     -     -     -     -     -    26    15 |  288  54273
 WIND |     -    34     -     -    40     -     -     -     -     -     -    42 |  172    >>>
 WSRT |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     -    26    23 |  288    >>>
 WTZR |     -    11    18     -    13     -     -     -     -     -    30    13 |  288     29
 XMIS |     -     -     -    11    12     -     -     -    10     -    43    14 |  288   7251
 YAKT |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    38     9 |  288   5339
 YAR2 |     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  288    115
 YELL |     -     9    17     7     9     -     -     -     -     -    17    12 |  288     19
 YSSK |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -    52     - |  288   6677
 ZAMB |     -     8     -     8    13     -     -     -     7     -     -    10 |  288   4597
 ZECK |     -     7    14     -     8     -     -     -     -     -    35    10 |  288     40
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1332    11    18    11    13    44   101   916    10  1171    39    23 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NKLG  | 2014-2 12:40:00 |        -788



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 CEDU |   288   287     1   288     3.18     4.83     0.23     0.23   | 3.47e-14  9.94e-15  2.45e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     4.18     4.83     0.55     0.55   | 4.06e-14  1.04e-14  2.23e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.30     4.83     0.45     0.45   | 3.24e-14  9.57e-15  2.41e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.65     4.83     4.81     4.81   | 3.09e-14  1.02e-14  2.64e-15 |
 OHI2 |   288   286     1   288     4.59     4.83     4.64     4.64   | 3.32e-14  1.06e-14  2.44e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.00     4.83     1.11     1.11   | 2.51e-14  1.01e-14  1.59e-15 |
 PRDS |   288   286     0   288     3.49     4.83     4.40     4.40   | 3.33e-14  9.13e-15  8.98e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.39     4.83     4.81     4.81   | 3.53e-14  1.08e-14  2.72e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.85     4.83     4.81     4.81   | 4.79e-14  1.23e-14  1.81e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.77     4.83     4.81     4.81   | 2.26e-14  7.63e-15  1.59e-15 |
 MDVJ |   288   286     0   288     3.34     4.83     4.81     4.81   | 3.89e-14  8.52e-15  2.45e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.59     4.83     4.81     4.81   | 3.27e-14  1.15e-14  2.16e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.63     4.81     4.81     4.81   | 7.73e-14  1.00e-14  6.18e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.60     4.79     0.69     0.69   | 2.78e-14  9.14e-15  7.25e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     2.60     4.78     0.81     0.81   | 3.08e-14  1.14e-14  5.52e-15 |
 NOT1 |   276   265     4   276     2.80     4.59     4.60     4.60   | 9.78e-14  3.08e-14  7.82e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.42     4.15     3.57     3.57   | 5.51e-14  1.07e-14  3.56e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     2.27     3.65     2.23     2.23   | 5.81e-14  1.32e-14  4.21e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.23     3.52     0.97     0.97   | 2.81e-14  6.70e-15  2.11e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     2.02     2.90     1.01     1.01   | 3.34e-14  1.25e-14  1.81e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.94     2.66     0.50     0.50   | 7.16e-14  1.46e-14  8.80e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.45     1.49     3.95     3.95   | 9.28e-14  1.22e-14  3.34e-15 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.42     1.42     1.35     1.35   | 1.15e-13  1.01e-14  3.18e-15 |
 USUD |   261   261     0   261     1.15     1.05     3.64     3.64   | 1.00e-13  1.69e-14  2.58e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.81     0.33     4.81     4.81   | 5.15e-14  3.98e-14  1.74e-14 |
 G06  |   288   284     2   288     1.56     0.32     2.80     2.80   | 8.47e-14  2.44e-14  6.49e-14 |
 G10  |   288   284     2   241     4.00     0.26     4.00     4.00   | 8.13e-14  3.56e-14  1.39e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.54     0.21     0.20     0.20   | 3.70e-14  1.34e-14  4.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.53     0.20     0.13     0.13   | 3.52e-14  1.60e-14  2.68e-15 |
 G09  |   288   283     1   288     2.07     0.17     0.46     0.46   | 7.70e-14  2.42e-14  2.06e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.38     0.13     0.33     0.33   | 5.65e-14  2.42e-14  4.46e-14 |
 KOUR |   286   283     1   286     0.38     0.11     0.06     0.06   | 1.97e-11  6.05e-12  1.88e-12 |
 IRKM |   285   285     0   285     0.33     0.08     0.07     0.07   | 1.09e-13  2.92e-14  3.70e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.04     0.04   | 4.31e-14  1.20e-14  2.21e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.81     0.05     2.58     2.58   | 6.68e-14  2.03e-14  1.04e-14 |
 G26  |   288   288     1   288     4.82     0.04     1.44     1.44   | 8.24e-14  5.00e-14  1.37e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.90     1.90   | 5.97e-13  6.15e-14  1.57e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.45     1.45   | 5.65e-13  5.99e-14  1.23e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.39     0.39   | 6.03e-13  6.06e-14  2.83e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.41     0.03     3.13     3.13   | 5.72e-14  1.88e-14  1.53e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.02     1.14     1.14   | 6.87e-13  8.00e-14  4.39e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.85     0.85   | 7.07e-13  7.69e-14  3.71e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.17     1.17   | 6.20e-13  7.01e-14  2.79e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.25     1.25   | 6.08e-13  5.50e-14  2.30e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.44     0.44   | 7.32e-13  7.67e-14  4.84e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.49     0.49   | 6.07e-13  6.52e-14  1.95e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.74     1.74   | 6.85e-13  7.04e-14  4.22e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.14     0.14   | 8.03e-13  8.48e-14  3.21e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.60     0.01     0.19     0.19   | 5.80e-14  5.03e-14  2.42e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.16     0.16   | 6.02e-13  7.34e-14  4.70e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.10     0.10   | 9.28e-14  2.92e-14  4.03e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.15     0.15   | 5.07e-13  1.77e-13  1.29e-13 |
 ALIC |   288   239    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-12  1.04e-12  1.98e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-13  8.03e-13  2.20e-13 |
 AUCK |   276   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  1.28e-12  3.47e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  6.38e-13  1.33e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  6.07e-13  1.82e-13 |
 DARW |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  4.70e-13  1.04e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-13  9.68e-14  5.34e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  3.08e-13  1.25e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-13  6.93e-14  2.56e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  8.36e-14  5.29e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  1.03e-13  2.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  1.02e-13  3.36e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  3.86e-13  1.75e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-13  7.78e-14  6.08e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  1.55e-13  8.11e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-13  2.55e-13  1.64e-13 |
 MATE |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-14  1.51e-14  2.01e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.62e-13  1.66e-13  1.00e-13 |
 PERT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  7.87e-13  3.06e-13 |
 PICL |   288   232    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  4.58e-13  2.49e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.35e-13  1.26e-13 |
 SPT0 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-13  1.52e-13  9.88e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  3.50e-13  2.87e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-14  6.93e-15  2.12e-15 |
 YAR2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-14  1.82e-14  6.01e-15 |
 BJFS |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.26e-13  4.66e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  4.17e-13  1.33e-13 |
 TLSE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  4.88e-13  8.39e-14 |
 ZECK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.05e-14  8.07e-15  1.94e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-13  5.37e-13  2.23e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 MAW1 |   288   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-12  1.28e-12  3.29e-13 |
 REYK |   288   256     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  8.48e-13  1.82e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  4.65e-13  1.83e-13 |
 GOPE |   288   198    47     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-12  6.77e-13  1.14e-13 |
 SCOR |   288   238    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-11  2.50e-12  4.10e-13 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-14  1.03e-14  3.44e-15 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 IRKJ |   284   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-14  2.10e-14  1.13e-14 |
 BRUX |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-14  7.09e-15  1.60e-15 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  3.24e-13  7.20e-14 |
 PBRI |   272   272     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  2.97e-13  1.60e-13 |
 NAUR |   273     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 LAUT |   119   118     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  1.48e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.16e-21  8.26e-20  2.80e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      YAR2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
