
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2016   Day: 1   MJD: 58357                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     400    -488   1466   1466      0   3156   3156      0    0.00
 cod |   288     0  35282      2    -270    -530     11     12     11     84    112     71   21.89
 emr |   288     0  22922    230     -60   -1321     20     20     19    106     97    112   11.22
 esa |   288     0  31957   1185   -1629   -2077     13     12     13    157    256     94   20.26
 gfz |   288     0  38875    990     172    -787     12     12     12     84    106     77   20.23
 iga |    96     0   2976      8     362    -432     73     73      0    117    117      0    0.00
 igc |   288     0   8677      1     146   -2246    147    147      0   1643   1643      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     400    -488   1211   1211      0   2544   2544      0    0.00
 jpl |   288     0  25635    556  141890     -99     10      8     11     73     98     56   26.40
 ngs |    96     0   2976      0     400    -488   1403   1403      0   2954   2954      0    0.00
 usn |   288     0  38848   1911    -333   -2584     47     62     42    122    161    107    0.00
 whu |   288     0  30558    527    1349   -2550     22     30     18    106    135     91    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1629   150     3  -273   110   -47   261 -1379     0 -1416   123   -13 |
    2 | -2029   -75   -56   301  -152   -53   -35     8   -28 -2104  -272   107 |
    3 |  1640   141    92  -436    35  -280 -1729 -1543   152  1602   -27  -222 |
    5 | -2687    49    -8  -156   -37   -31   517 -1229   110 -2565    97  -197 |
    6 |   525   102   -20  -272    77    12  -226  -967    74   454    37  -164 |
    7 | -1206   -10    98  -124    68    90   208   161    10 -1496    91     2 |
    8 |  3536    56   158   -24     X    34    53  1423   -96  2695    -5   -87 |
    9 |  -697     7   126   -55   -23   -67  -183 -1503     1  -638   -22   -82 |
   10 |  -321   -13     0  -200   130    11   -47 -1767    65  -292   170   -52 |
   11 |  3149   -80   -61   116    -1    49    79  1038     4  3169    35   124 |
   12 | -1224   113   -90  -184    23   -83    96 -1825    68 -1161    89   -85 |
   13 |  -526    15  -245   -31   146  -111   169 -1760    16   209   -52   -83 |
   14 |  2509   -58   -75   132    12    83  -255   455   -31  2387    -5   -43 |
   15 | -1755    35    10   -90   -62    40   350  -543    83 -1712   269  -166 |
   16 |  1260  -102    68   157    17   107   -49   550   -77  1100  -111    49 |
   17 | -8586    51   -47  -235   178   -39   276 -5182    22 -7456   111     5 |
   18 |   470   -90    93     X     X   -51   -48   523    38   132    -1  -364 |
   19 | -2933  -104   -38   428   -82   118  -208  -234  -163 -2762  -169   268 |
   20 |  2883  -170   -52   427    18    83  -108   -18  -179  2710  -136    24 |
   21 |  1335  -113     7   472   -33     6   -44   132  -247  1300  -161    -5 |
   22 | -1419  -209  -106   481  -197    71  -290  1021     X -1537  -203    52 |
   23 |  -249   -49   -19    74   -40    13  -298   -18    23  -533     -   102 |
   24 |  5447   290  -116  -324    71  -129    31  8157     4  5648    60  -127 |
   25 |   735   154  -189    35    20    76  -245   -24   -90   630  -138    25 |
   26 |   573   117    31  -182    23   -23   306  -217    12   531    37   -90 |
   27 |  -322    46    80     0    71   126    42 -1410  -127  -344   117   -38 |
   28 |  6710   -99  -116   269    13    59   -94  5603   -85  6289  -263   111 |
   29 | -3577    55    44  -264    80  -104   683  -512    77 -3291   205   -88 |
   30 |   -17   130   -48     3    62    -3  -314  -850  -137    27   -94   -17 |
   31 | -2019   113    80  -246   263    70    38    89  -141 -1898   222   -25 |
   32 |   423    46   134  -360   197   -33  -238  1820    30   321   212  -234 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    37    68   -78     -     -     -     -     -     -   -54     - |
 ALGO |     -   -11    21     -     -     -     -     -     -     -    71    16 |
 ALIC |     -    81     -   -46   -42     -     -     -     -     -    23    52 |
 AREQ |     -  -105   -18    82    11     -     -     -    24     -     -     6 |
 ARTU |     -    55     -   -84  -129     -     -     -   118     -     0     - |
 ASPA |     -   -77     -     -    83     -     -     -     -     -    31     - |
 AUCK |     -   -27     -   -40    85     -     -     -     -     -  -105    94 |
 BADG |     -     -   -72    14     -     -     -     -    19     -   -53     - |
 BAKE |     -     -     -    71   -71     -     -     -     -     -   -35   -64 |
 BOR1 |     -     2    -4     -     -     -     -     -     -     -  -113     - |
 BRMU |     -    44     -     -   -47     -     -     -     -     -    37    97 |
 BRST |     -   -36     -    39     -     -     -     -     -     -     -   475 |
 BRUX |     -   -77    86     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -41     -     -     -     -    31     -    51     - |
 CAS1 |     -   -10     -    73   -15     -     -     -   -37     -    94     2 |
 CEBR |     -     -   -35    19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    48   -18    81   -43     -     -     -   -61     -   -45     1 |
 CHPI |     -     -     -    48   -28     -     -     -   -14     -     2     - |
 CHUR |     -    53    81    -8   -95     -     -     -     -     -    63   -74 |
 COCO |     -   -41     -    88   -51     -     -     -     5     -    44     2 |
 CORD |     -     6     -     -    -6     -     -     -     -     -   -56     - |
 CRO1 |     -   -31   -30     -    49     -     -     -     -     -    10     - |
 CUSV |     -     -     -     X   -40     -     -     -    31     -     -   -27 |
 DARW |     -    38     -   -15   -26     -     -     -     -     -     0   -38 |
 DAV1 |     -   -87     -    56    39     -     -     -     -     -  -180     - |
 DGAR |     -    15     -    10   -49     -     -     -    17     -    43   -35 |
 DRAO |     -   -35   -54     -    68     -     -     -     -     -   -69    70 |
 DUBO |     -   -32     -     -    -6     -     -     -    31     -    -7     - |
 FAA1 |     -   -51     -    37    20     -     -     -     -     -    13   -11 |
 FAIR |     -   -41     -     X    44     -     -     -     X     -  -219     9 |
 FLIN |     -    -5     -    20   -15     -     -     -     -     -     -   -83 |
 GLPS |     -    74     -    -6   -54     -     -     -   -15     -    42    -6 |
 GLSV |     -     -     -   -47    47     -     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -   -19    10     -     -     -     -     -     -    -8     - |
 GOL2 |     -     -    97   -53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -    -4     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -21     -     -    22     -     -     -     -     -    10     - |
 GRAZ |     -  -148     -     -   161     -     -     -     -     -   -47   141 |
 GUAM |     -   -37     -    21   -30     -     -     -    38     -   -14     - |
 GUAT |     -   -49     -   141   -35     -     -     -     -     -    10    -1 |
 HARB |     -   -54     -    58     -     -     -     -     -     -     X    48 |
 HERS |     -   -38     3     -    39     -     -     -     -     -     X     - |
 HOB2 |     -   126     9    -7  -145     -     -     -     8     -    26     - |
 HOFN |     -    27     -     -   -29     -     -     -     -     -     X   135 |
 HOLB |     -    61     -     -     -     -     -     -   -50     -     -    45 |
 HRAO |     -   -33   -39     -   -22     -     -     -    61     -    66     - |
 HYDE |     -     -     -     -   -96     -     -     -    73     -    10    62 |
 IENG |     -   -24    60     -    -7     -     -     -     -     -    30     - |
 IISC |     -  -125     -   135     -     -     -     -     -     -   -78     - |
 INEG |     -     -     -   -21    21     -     -     -     -     -     -   101 |
 IRKJ |     -     -  -327     -   181     -     -     -     -     -   -64   195 |
 ISTA |     -     -     -   -56     -     -     -     -    43     -    27     - |
 JPLM |     -     -     -     -     5     -     -     -    -4     -     -    24 |
 KAT1 |     -     -   -31     -     -     -     -     -    13     -   -65     - |
 KERG |     -   112     -     -  -121     -     -     -     0     -   113   -24 |
 KIRU |     -   -18     -    20     -     -     -     -     -     -    32     - |
 KOKB |     -     -    95     -  -137     -     -     -    65     -   129     - |
 KOKV |     -     -    34    12   -31     -     -     -     -     -   203   -11 |
 KOUR |     -   -16     -   -19    27     -     -     -     8     -    -2    55 |
 KRGG |     -     -     -    41   -41     -     -     -     -     -   -56     - |
 KUUJ |     -     -     -    -6     -     -     -     -     5     -     -   -81 |
 LAUT |     -     -     -    26     -     -     -     -   -20     -   -42     - |
 LHAZ |     -     -     -    77   -68     -     -     -    -7     -   -42    46 |
 LPGS |     -    29     -   -62    27     -     -     -     -     -    13  -114 |
 MAC1 |     -    91     -   -25   -64     -     -     -    -7     -   196     - |
 MAG0 |     -   -55     -    99   -35     -     -     -     -     -   -64    26 |
 MAS1 |     -  -175     -   126    68     -     -     -     -     -   -93    57 |
 MATE |     -   -14    53     -   -14     -     -     -     -     -   119     - |
 MAW1 |     -   -20     -     X    22     -     -     -     -     -  -196    56 |
 MCM4 |     -   110     -   -74   -27     -     -     -   -14     -    64   -13 |
 MDVJ |     -     -    55     -   -30     -     -     -     -     -   122   -86 |
 MKEA |     -   112  -173     -   -25     -     -     -     -     -    78   -25 |
 NANO |     -    21     -     -   -23     -     -     -     -     -   -64   -37 |
 NICO |     -   -49     -     -    53     -     -     -     -     -   -49    92 |
 NIST |     -    19   -37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -127     -    62   -84     -     -     -   125     -  -183    74 |
 NOT1 |     -     -    28   -38     -     -     -     -    16     -   139    49 |
 NOVM |     -     -  -314     -   174     -     -     -     -     -     -    92 |
 NRC1 |     -   -74    42     -    56     -     -     -     -     -   -28    41 |
 NRIL |     -     -     -    68   -63     -     -     -    -3     -   -61   -84 |
 NTUS |     -   142     -  -294     4     -     -     -   103     -     -   -92 |
 NYA1 |     -   -16    50     -   -11     -     -     -     -     -  -212     - |
 OHI2 |     -   -94     -    87    15     -     -     -     -     -   -69    -8 |
 OHI3 |     -     -    55     -     -     -     -     -   -23     -   140     - |
 ONSA |     -    -3   184     -   -99     -     -     -     -     -    22   -76 |
 PARK |     -     -    87     -     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 PBRI |     -     -  -269   149     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PENC |     -   -60     -     -     -     -     -     -    50     -     -     - |
 PERT |     -    56     -    77   -12     -     -     -   -96     -   -80    59 |
 PETS |     -     -     -     -  -172     -     -     -   132     -   146     - |
 PIE1 |     -    14   -24    32   -34     -     -     -     -     -   -93    25 |
 PIMO |     -    52     -   -60   -89     -     -     -    72     -   174     - |
 PNGM |     -     -     -    27     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 POTS |     -     6     -     -    -6     -     -     -     -     -     X     - |
 PRDS |     -   -53   -20    36    32     -     -     -     -     -     -    13 |
 PTBB |     -   -45   111    18   -30     -     -     -     -     -    35     - |
 QAQ1 |     -   -47     -    51     -     -     -     -     -     -   -53   -98 |
 RBAY |     -    75     -     -   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    50     -     -     X     -     -     -   -41     -    44  -240 |
 REYK |     -     -     -   157  -106     -     -     -   -39     -    35   -51 |
 RIO2 |     -     -     -  -101   101     -     -     -     -     -     7    85 |
 RIOP |     -    -4     -     -     4     -     -     -     -     -   -95    80 |
 SANT |     -    54     -     -    21     -     -     -   -61     -    28    38 |
 SCH2 |     -   -25     -    60   -33     -     -     -     -     -    13   -37 |
 SCOR |     -     -     -    76   -76     -     -     -     -     -   -11    15 |
 SEYG |     -     -     -    56     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 SFER |     -     -    36     -    81     -     -     -   -77     -    10    87 |
 SHAO |     -     -     -     -   -55     -     -     -    42     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    35     -     -     -     -   -27     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   380     -  -211     -     -     -     -     -   189     - |
 STHL |     -    -2     -    70    -2     -     -     -   -51     -    26    68 |
 STJO |     -   -37    33     -    32     -     -     -    -8     -    98    32 |
 SUTH |     -   -67     -    72     -     -     -     -     -     -   -64     - |
 SVTL |     -     -    -6     3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -16     -     -    17     -     -     -     -     -    53   129 |
 TASH |     -     -     -   -96    96     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -75   -14     -    55     -     -     -    26     -   -31     - |
 TIDB |     -    16     X   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -   267     -  -496   207     -     -     -     -     -     X     - |
 TLSE |     -    12     -     -   -13     -     -     -     -     -    21     - |
 TOW2 |     -    90     -   -28   -50     -     -     -   -15     -   -59   -92 |
 TRO1 |     -   -80    -3     -   -18     -     -     -    81     -  -383     - |
 TWTF |     -     8    19     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -99    99     -     -     -     -     -    84   -33 |
 URUM |     -    49     -  -153    90     -     -     -     -     -     -   114 |
 USUD |     -     -   -17     -     -     -     -     -     7     -   -43     - |
 VILL |     -  -114     -    55    69     -     -     -     -     -    43     - |
 VIS0 |     -     -     -   -62     -     -     -     -    47     -     -     - |
 WAB2 |     -     -     0     -     0     -     -     -     -     -    -5     - |
 WHIT |     -     5     -     5   -10     -     -     -     -     -   -73   -64 |
 WIND |     -   -82     -     -    89     -     -     -     -     -     -    56 |
 WSRT |     -    37     -     -   -40     -     -     -     -     -    46   198 |
 WTZR |     -   -38    49    41   -28     -     -     -     -     -    43  -131 |
 XMIS |     -     -     -    91   -88     -     -     -    -3     -   -17    22 |
 YAKT |     -     -     -    33     -     -     -     -   -25     -   -90   -56 |
 YAR2 |     -    10   -20     -     -     -     -     -     -     -  -109     - |
 YELL |     -   -22   -58    66    20     -     -     -   -23     -   -20    22 |
 YSSK |     -     -     -     -  -121     -     -     -    92     -   -29     - |
 ZAMB |     -   -67     -     2    21     -     -     -    38     -     -    -1 |
 ZECK |     -    20    39   -48     5     -     -     -     -     -   -72    -1 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   620    12    25    17     8   134   100   520     8   694    61    17 |  288    303
    2 |   541     6    21     9    10    77    67   348     8   509    40    26 |  288    345
    3 |   437    14    18     9    14    61   598   413     8   482    72    22 |  288    308
    5 |  1059    13    24     9    10    55   208   427     9   943    88    48 |  288    452
    6 |   338    13    20    11    10    77   227   460     6   391    43    31 |  288    314
    7 |   978    11    22    11    11    84   104   356     7   933    61    21 |  288    295
    8 |  5032     6    13    12     X    51   164  1723     7  4604    56    23 |  288    784
    9 |   313    11    22     8     9    74   182   699     8   305    43    19 |  288    187
   10 |   301    12    22    16    10    83   154   935    12   262    64    23 |  288    268
   11 |   425    10    20    20    10    29    91   484     7   426    51    19 |  288    282
   12 |   384     8    14     6    11    54    64   734     7   399    62    31 |  288    374
   13 |  2063    11    15    14    16    33   127   717     7  1805    69    38 |  288    606
   14 |   533    18    21    12    11    72    96   283    10   572    82    49 |  288    191
   15 |   321    11    15    13    14    45   177   379     7   346    70    43 |  288    260
   16 |   483    21    18     7    15    55    87   318    10   444    72    35 |  288    368
   17 |  2678     8    16     7    20    77    89  3598    10  2918    59    31 |  288    550
   18 |  1569     9    14     X     X    38   155  1215     9  1859    48    16 |  288   1188
   19 |   361    15    23    10    13    83    76   296     9   435    38    27 |  288    228
   20 |   485    14    14    14    12    79   134   513     9   418    72    40 |  288    264
   21 |   376    16    16    13    16    59    71   493     9   401    78    35 |  288    322
   22 |   378    12    11    14     9    44   105   725     X   363    51    23 |  288    280
   23 |   491    13    34    23    25    66   136   155    10   472     -    41 |  288    173
   24 |  3602    13    36    12    11   168   132  3606    14  3353    74    36 |  288   1535
   25 |   406    12    14     8     7    66    79   203     7   461    56    42 |  288    216
   26 |   509    13    13    13     8    33   115   187    11   427    61    20 |  288    269
   27 |   359    16    17    15     8    36    53   695    13   354    51    26 |  288    333
   28 |  2690     8    18     7     8   122    68  2762     8  2565    41    22 |  288    246
   29 |  1135     9    25     8    14    63   156   295    10   997    57    30 |  288    263
   30 |   487    11    20    10     9    58   122   645     7   575    84    24 |  288    288
   31 |   563    12    19     8    11    49    95   246     8   493    57    33 |  288    252
   32 |   661     6    16     8    11    65    94  1287     9   694    63    27 |  288    181
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     8    15     8     -     -     -     -     -     -    31     - |  288    247
 ALGO |     -    11    21     -     -     -     -     -     -     -    22    22 |  288     31
 ALIC |     -     8     -    12    10     -     -     -     -     -    50     8 |  288   3737
 AREQ |     -     9    19     9    14     -     -     -     8     -     -    14 |  288   4752
 ARTU |     -     9     -     9    10     -     -     -     8     -    33     - |  288  11434
 ASPA |     -    19     -     -    21     -     -     -     -     -    83     - |  288   6935
 AUCK |     -    13     -    12    13     -     -     -     -     -   105    41 |  288   4056
 BADG |     -     -    17     8     -     -     -     -     7     -    30     - |  288     49
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    19     8 |  288   3398
 BOR1 |     -    13    25     -     -     -     -     -     -     -    59     - |  287   1910
 BRMU |     -    13     -     -    14     -     -     -     -     -    15    12 |  288   5557
 BRST |     -    13     -    14     -     -     -     -     -     -     -    17 |  269   2634
 BRUX |     -     8    13     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 BSHM |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -    16     - |  288   5167
 CAS1 |     -     9     -     8    12     -     -     -    13     -    14    12 |  288   1454
 CEBR |     -     -    14     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 CEDU |     -    10    13     9    11     -     -     -     7     -    58     8 |  288     43
 CHPI |     -     -     -     7    13     -     -     -     9     -    42     - |  288   2360
 CHUR |     -     9    13     6     8     -     -     -     -     -    27     7 |  288   9254
 COCO |     -    11     -    11    13     -     -     -     8     -    32    11 |  288   3295
 CORD |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -    31     - |  288   6466
 CRO1 |     -    14    24     -    17     -     -     -     -     -    35     - |  288   5166
 CUSV |     -     -     -     X    29     -     -     -    22     -     -    42 |  285   6917
 DARW |     -    15     -    13    14     -     -     -     -     -    32    20 |  288   1974
 DAV1 |     -     9     -     9    12     -     -     -     -     -    52     - |  261    >>>
 DGAR |     -    16     -    13    18     -     -     -    11     -    32    19 |  288   8733
 DRAO |     -     7    14     -     9     -     -     -     -     -    14    10 |  288     54
 DUBO |     -    13     -     -    11     -     -     -    10     -    20     - |  288  84926
 FAA1 |     -    13     -    13    17     -     -     -     -     -    27    15 |  288   6702
 FAIR |     -    10     -     X    11     -     -     -     X     -    20    12 |  288   2866
 FLIN |     -     6     -     5     8     -     -     -     -     -     -     8 |  288   3107
 GLPS |     -    11     -    10    13     -     -     -     7     -    56    10 |  288   5680
 GLSV |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  274   1621
 GODZ |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -    26     - |  288   3626
 GOL2 |     -     -    21    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  284     65
 GOPE |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1494
 GRAS |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -    29     - |  288   2849
 GRAZ |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    46    14 |  288   2601
 GUAM |     -    13     -    12    18     -     -     -    13     -    45     - |  288   7330
 GUAT |     -    17     -    38    27     -     -     -     -     -    31    25 |  276   3317
 HARB |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     X    13 |  276   1760
 HERS |     -     9    20     -    11     -     -     -     -     -     X     - |  288     23
 HOB2 |     -    10    12    11    12     -     -     -     9     -    17     - |  288   1386
 HOFN |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     X     9 |  288   3407
 HOLB |     -    11     -     -     -     -     -     -     9     -     -    22 |  288   1583
 HRAO |     -    11    22     -    11     -     -     -     8     -    57     - |  288     44
 HYDE |     -     -     -     -    14     -     -     -    11     -    23    13 |  288   5044
 IENG |     -     9    17     -     8     -     -     -     -     -    35     - |  288     51
 IISC |     -     9     -    10     -     -     -     -     -     -    19     - |  288   2358
 INEG |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -    22 |  124   2315
 IRKJ |     -     -    29     -    16     -     -     -     -     -    23    23 |  287    124
 ISTA |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -    23     - |  276   4173
 JPLM |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -     -    11 |  288   3186
 KAT1 |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -    22     - |  254     26
 KERG |     -    12     -     -    16     -     -     -    10     -    57    18 |  288   2108
 KIRU |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -    12     - |  288   1343
 KOKB |     -     -    20     -    12     -     -     -    10     -    57     - |  288    246
 KOKV |     -     -    24    13    19     -     -     -     -     -    25    20 |  273    180
 KOUR |     -     8     -     8    13     -     -     -    10     -    23    12 |  288     17
 KRGG |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -   123     - |  276   2054
 KUUJ |     -     -     -    13     -     -     -     -    10     -     -    23 |  288   3220
 LAUT |     -     -     -    45     -     -     -     -    35     -    54     - |  196   5546
 LHAZ |     -     -     -     9    11     -     -     -     8     -    36    10 |  288   5768
 LPGS |     -    10     -    17    13     -     -     -     -     -    29    69 |  288    >>>
 MAC1 |     -    10     -    10    13     -     -     -     9     -    21     - |  288    >>>
 MAG0 |     -    45     -    53    11     -     -     -     -     -    61    24 |  281   7162
 MAS1 |     -     8     -     9    12     -     -     -     -     -    20    12 |  288   4026
 MATE |     -    11    33     -    18     -     -     -     -     -    31     - |  288   3185
 MAW1 |     -     6     -     X     6     -     -     -     -     -    50    14 |  288   1570
 MCM4 |     -     8     -    11    14     -     -     -    10     -    34     8 |  288   4935
 MDVJ |     -     -    14     -     8     -     -     -     -     -    29    16 |  284     41
 MKEA |     -    13    26     -    14     -     -     -     -     -    28    24 |  288    116
 NANO |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    18    13 |  288   1946
 NICO |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -    40    14 |  288   4858
 NIST |     -    17    33     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  238     35
 NKLG |     -    12     -    11    13     -     -     -    11     -    75    13 |  288   7247
 NOT1 |     -     -    28    23     -     -     -     -    13     -    39    26 |  288     28
 NOVM |     -     -    18     -    10     -     -     -     -     -     -    20 |  284     37
 NRC1 |     -    12    20     -    15     -     -     -     -     -    15    18 |  288     25
 NRIL |     -     -     -    12    17     -     -     -    21     -    23    18 |  288   6202
 NTUS |     -    13     -    15    17     -     -     -    11     -     -    12 |  288   6105
 NYA1 |     -     6    10     -     7     -     -     -     -     -    11     - |  285   5797
 OHI2 |     -    11     -    12    11     -     -     -     -     -    46    10 |  288     31
 OHI3 |     -     -    12     -     -     -     -     -     5     -    57     - |  288     40
 ONSA |     -     9    13     -    11     -     -     -     -     -    18    14 |  288   2107
 PARK |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  284   3542
 PBRI |     -     -    22    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  201   1246
 PENC |     -     9     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3700
 PERT |     -    21     -    17    18     -     -     -    14     -    24    17 |  288   1930
 PETS |     -     -     -     -    15     -     -     -    11     -    42     - |  288   8912
 PIE1 |     -    10    25    12    14     -     -     -     -     -    33    15 |  288     29
 PIMO |     -    14     -    15    16     -     -     -    14     -    33     - |  288   7923
 PNGM |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   6161
 POTS |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8    22    10     9     -     -     -     -     -     -    12 |  288    562
 PTBB |     -    11    22    11    15     -     -     -     -     -    25     - |  288     43
 QAQ1 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -    34     8 |  288    >>>
 RBAY |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3328
 REUN |     -    13     -     -     X     -     -     -    11     -   112    12 |  278   4791
 REYK |     -     -     -     8    10     -     -     -     9     -    41    12 |  288   4247
 RIO2 |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -    22    39 |  276    >>>
 RIOP |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -    55    14 |  288   5567
 SANT |     -    10     -     -    13     -     -     -    11     -    38    16 |  288   3057
 SCH2 |     -    10     -     8    12     -     -     -     -     -    20    21 |  288   3354
 SCOR |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    42    11 |  288   2095
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   8360
 SFER |     -     -    21     -    20     -     -     -    15     -    24    18 |  288   4814
 SHAO |     -     -     -     -    16     -     -     -    12     -     -     - |  288   8495
 SOLO |     -     -     -    40     -     -     -     -    31     -     -     - |  251   6259
 SPT0 |     -     -    21     -    12     -     -     -     -     -    28     - |  288   2082
 STHL |     -    10     -     9    16     -     -     -     9     -    23    16 |  288   5991
 STJO |     -    10    26     -    11     -     -     -     9     -    23    15 |  288    233
 SUTH |     -    11     -    11     -     -     -     -     -     -    51     - |  279   2945
 SVTL |     -     -    24    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  270     57
 SYOG |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    21    15 |  288   4582
 TASH |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 THU3 |     -     7     8     -     6     -     -     -     6     -    24     - |  288   7903
 TIDB |     -     7     X     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4628
 TIXI |     -     7     -     9     8     -     -     -     -     -     X     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    16     - |  288   1510
 TOW2 |     -    10     -     9    14     -     -     -     7     -    87    14 |  288   1814
 TRO1 |     -     9    14     -    11     -     -     -     7     -    34     - |  288   5746
 TWTF |     -    11    24     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 UNSA |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -    31    16 |  276    >>>
 URUM |     -    10     -    11    10     -     -     -     -     -     -    14 |  231    >>>
 USUD |     -     -    24     -     -     -     -     -    10     -    49     - |  244     45
 VILL |     -    10     -    10     9     -     -     -     -     -    26     - |  288   1180
 VIS0 |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   2151
 WAB2 |     -     -    12     -     7     -     -     -     -     -    22     - |  288     84
 WHIT |     -    11     -    10    11     -     -     -     -     -    53    19 |  288  50067
 WIND |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -    19 |   78    >>>
 WSRT |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     -    25    21 |  288    >>>
 WTZR |     -     9    14     9    10     -     -     -     -     -    36    13 |  288     22
 XMIS |     -     -     -    10    12     -     -     -     6     -    26     8 |  288   5665
 YAKT |     -     -     -     7     -     -     -     -     5     -    46    13 |  288   6860
 YAR2 |     -    10    20     -     -     -     -     -     -     -    72     - |  288    137
 YELL |     -    10    22     9     8     -     -     -    20     -    39     9 |  288     29
 YSSK |     -     -     -     -    12     -     -     -     9     -    45     - |  288   8862
 ZAMB |     -    11     -    10    15     -     -     -     9     -     -    14 |  288   5670
 ZECK |     -    10    20    11    16     -     -     -     -     -    83    20 |  288     33
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1466    12    20    13    13    73   147  1212    11  1404    48    23 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAL2  | 2016-1  0:50:00 |       -4345
esa |     18  | 2016-1  1:55:00 |       -8071
esa |   FAIR  | 2016-1  7:10:00 |       -1283
esa |   TIXI  | 2016-1 13:30:00 |        1230
esa |   TIXI  | 2016-1 17:40:00 |        1264
esa |   DAV1  | 2016-1 17:45:00 |        -662
esa |   DAV1  | 2016-1 18:00:00 |         646
esa |   DAV1  | 2016-1 18:05:00 |        -707
esa |   MAW1  | 2016-1 18:30:00 |         656
gfz |   CHTI  | 2016-1  4:50:00 |       22169



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 CEDU |   288   288     1   288     3.03     4.49     0.23     0.23   | 2.29e-14  6.81e-15  2.70e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     3.74     4.49     0.52     0.52   | 2.69e-14  8.41e-15  2.52e-15 |
 MKEA |   288   287     1   288     3.00     4.49     0.43     0.43   | 3.33e-14  8.54e-15  1.02e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.26     4.49     4.48     4.48   | 3.81e-14  1.08e-14  1.48e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     4.19     4.49     4.39     4.39   | 2.38e-14  5.43e-15  2.68e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.78     4.49     1.10     1.10   | 3.68e-14  1.04e-14  1.84e-15 |
 PRDS |   288   282     2   288     3.20     4.49     4.23     4.23   | 5.04e-14  7.48e-15  5.95e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.05     4.49     4.48     4.48   | 4.30e-14  1.22e-14  4.72e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.45     4.49     4.48     4.48   | 2.38e-14  4.47e-15  2.23e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.20     4.49     4.48     4.48   | 3.07e-14  5.69e-15  1.98e-15 |
 BRUX |   288   286     1   288     3.89     4.49     1.85     1.85   | 3.63e-14  8.32e-15  2.50e-15 |
 YAR2 |   288   283     2   288     2.60     4.47     1.58     1.58   | 7.50e-14  1.72e-14  1.15e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.60     4.47     4.48     4.48   | 3.93e-14  6.21e-15  1.77e-15 |
 NOT1 |   288   285     1   288     2.56     4.45     4.48     4.48   | 7.57e-14  1.55e-14  3.28e-15 |
 MDVJ |   284   281     1   284     2.96     4.41     4.42     4.42   | 6.13e-14  7.78e-15  2.03e-15 |
 ALGO |   288   288     1   288     2.48     4.32     0.71     0.71   | 2.84e-14  1.33e-14  3.57e-15 |
 NIST |   238   238     0   238     2.21     3.64     3.69     3.69   | 5.10e-14  2.09e-14  1.65e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.18     3.37     3.40     3.40   | 5.36e-14  1.59e-14  2.95e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.16     3.30     0.99     0.99   | 2.57e-14  7.42e-15  2.43e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.08     3.07     2.15     2.15   | 3.21e-14  1.01e-14  6.16e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     1.94     2.67     1.02     1.02   | 3.26e-14  1.04e-14  2.34e-14 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.80     2.30     4.48     4.48   | 3.46e-14  7.38e-15  1.11e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     1.75     2.16     0.47     0.47   | 7.64e-14  1.45e-14  7.19e-15 |
 GOL2 |   284   284     0   284     1.55     1.72     4.15     4.15   | 7.43e-14  1.25e-14  2.93e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     1.29     1.18     0.23     0.23   | 6.15e-14  7.50e-15  4.16e-15 |
 NOVM |   284   284     0   284     1.27     1.17     1.40     1.40   | 1.02e-13  1.69e-14  4.70e-15 |
 IRKJ |   287   287     0   287     1.19     1.00     0.55     0.55   | 5.21e-14  1.49e-14  6.68e-15 |
 USUD |   244   244     0   244     0.99     0.82     3.16     3.16   | 1.06e-13  1.80e-14  4.77e-15 |
 KAT1 |   254   254     0   254     0.70     0.39     0.49     0.49   | 4.36e-14  7.01e-15  2.65e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.47     0.27     4.48     4.48   | 5.95e-14  2.16e-14  3.12e-14 |
 G10  |   288   286     0   288     4.46     0.26     4.48     4.48   | 7.61e-14  3.26e-14  2.31e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.53     0.20     0.14     0.14   | 2.91e-14  9.27e-15  1.33e-15 |
 SVTL |   270   270     0   270     0.49     0.19     0.20     0.20   | 2.87e-13  7.32e-14  1.75e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.85     0.14     0.43     0.43   | 6.72e-14  2.23e-14  2.73e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.39     0.11     0.06     0.06   | 4.61e-14  8.33e-15  2.20e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.15     0.11     0.32     0.32   | 6.28e-14  2.55e-14  4.17e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.04     0.04   | 4.49e-14  1.16e-14  1.88e-14 |
 G30  |   288   285     1   288     4.46     0.04     3.36     3.36   | 7.40e-14  2.15e-14  2.42e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.46     0.04     2.33     2.33   | 7.96e-14  3.12e-14  3.70e-14 |
 ONSA |   288   285     1   288     0.22     0.04     0.01     0.01   | 5.76e-13  1.77e-13  6.65e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.81     1.81   | 5.84e-13  6.75e-14  1.53e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.49     1.49   | 5.28e-13  6.44e-14  3.81e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.37     0.37   | 5.99e-13  6.59e-14  3.27e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.10     1.10   | 7.05e-13  7.59e-14  2.90e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.12     1.12   | 5.51e-13  5.83e-14  1.91e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.80     0.80   | 6.26e-13  7.59e-14  3.95e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.21     1.21   | 7.55e-13  6.12e-14  2.55e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.42     0.42   | 6.47e-13  6.31e-14  1.95e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.47     0.47   | 6.71e-13  6.61e-14  2.33e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.75     1.75   | 6.77e-13  7.86e-14  4.95e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.14     0.14   | 7.25e-13  7.65e-14  3.13e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.34     0.34   | 7.06e-13  9.43e-14  2.35e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.62     0.01     0.19     0.19   | 6.93e-14  5.04e-14  3.12e-14 |
 G13  |   288   269     7   288     0.29     0.01     0.15     0.15   | 8.19e-13  1.32e-13  2.84e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.11     0.11   | 7.93e-14  2.37e-14  3.64e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.14     0.14   | 5.07e-13  1.23e-13  1.85e-13 |
 BOR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  6.40e-13  2.10e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  6.57e-13  1.09e-13 |
 DARW |   286   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  3.86e-13  9.73e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  9.10e-14  5.41e-14 |
 G06  |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-14  2.79e-14  4.36e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.67e-13  2.17e-13  4.00e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  8.67e-14  3.49e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  9.92e-14  5.55e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  9.40e-14  2.03e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  8.74e-14  2.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.15e-13  1.28e-13 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-14  1.87e-14  1.35e-14 |
 GLSV |   274   253     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  5.75e-13  1.90e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  1.76e-13  1.10e-13 |
 HOFN |   287   207    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-11  2.47e-12  3.14e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-13  2.38e-13  1.23e-13 |
 KOKB |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-13  4.84e-14  1.20e-14 |
 MATE |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-14  5.08e-14  1.30e-13 |
 PERT |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  7.88e-13  1.70e-13 |
 SANT |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  4.11e-13  4.18e-13 |
 SPT0 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  1.89e-13  6.00e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  4.04e-13  1.22e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-14  5.05e-15  2.15e-15 |
 COCO |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.97e-13  2.88e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  3.80e-13  1.70e-13 |
 TLSE |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  4.66e-13  1.47e-13 |
 HARB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-13  4.40e-13  1.17e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 MAW1 |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  5.32e-13  1.14e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  3.28e-13  1.20e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VIS0 |   276   261     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  3.60e-13  9.88e-14 |
 NANO |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  4.12e-13  1.73e-13 |
 GOPE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  4.03e-13  1.19e-13 |
 SCOR |   288   249    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  7.09e-13  1.97e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  6.61e-15  2.81e-15 |
 GODZ |   101   101     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  3.42e-13         - |
 KOKV |   273   245     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-13  3.20e-14  5.40e-15 |
 PARK |   284   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  1.42e-12  1.57e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  5.12e-13  5.81e-13 |
 KRGG |   276   255     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  7.27e-13  2.06e-13 |
 PBRI |   201   201     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.56e-13  2.36e-13         - |
 LAUT |   196   192     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  9.66e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.99e-21  2.62e-19  1.17e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SCH2      SCH2      IISC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
